{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ผนวก"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ผนวก","index":0,"n_rows":279,"n_cols":18,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[4,4,4,13],[5,1,5,8],[5,10,5,13],[6,5,6,13],[8,0,11,0],[8,1,11,9],[8,10,8,13],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[37,0,37,9],[38,0,38,9],[48,0,48,9],[49,0,49,9],[58,0,58,9],[59,0,59,9],[71,0,71,9],[72,0,72,9],[77,0,77,9],[78,0,78,9],[81,0,81,9],[82,0,82,9],[94,0,94,9],[95,0,95,9],[106,0,106,9],[107,0,107,9],[117,0,117,9],[118,0,118,9],[127,0,127,9],[128,0,128,9],[140,0,140,9],[141,0,141,9],[146,0,146,9],[147,0,147,9],[150,0,150,9],[151,0,151,9],[163,0,163,9],[164,0,164,9],[171,0,171,9],[172,0,172,9],[183,0,183,9],[184,0,184,9],[199,0,199,9],[200,0,200,9],[211,0,211,9],[212,0,212,9],[219,0,219,9],[220,0,220,9],[231,0,231,9],[232,0,232,9],[247,0,247,9],[248,0,248,9],[257,0,257,9],[258,0,258,9],[266,0,266,9],[267,0,267,9],[277,0,277,9],[278,0,278,9]]}
["แบบการประเมินความพร้อมของเรือ"]
["สาขา การช่างกล (องค์วัตถุ)"]
["ผนวก รายการ CHECK LIST ของระบบขับเคลื่อน"]
[]
["หน่วย/เรือที่รับการประเมิน"]
["ผู้ประเมิน",{"$nulls":8},"ตำแหน่ง"]
["วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน"]
[]
["หัวข้อ","รายการ",{"$nulls":8},"คะแนนการประเมิน"]
[{"$nulls":10},"หมายเลข1","หมายเลข2","หมายเลข3","หมายเลข4"]
[{"$nulls":10},"พร้อม/ไม่พร้อม","พร้อม/ไม่พร้อม","พร้อม/ไม่พร้อม","พร้อม/ไม่พร้อม"]
[{"$nulls":10},"1/0","1/0","1/0","1/0",1,2,3,4]
[1,"ระบบขับเคลื่อน ฝล.1201  40/100"]
[null,1.1,"เครื่องจักรใหญ่ "]
[null,"1.1.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"1.1.1.1","ระบบ นม.ชพ."]
[null,null,"1.1.1.1.1","ถังน้ำมันเชื้อเพลิงใช้การ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K17=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L17=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M17=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N17=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.1.2","สูบน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.1.3","หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.1.4","อุปกรณ์ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.1.5","ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.1.6","สูบโยคน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.1.7","เครื่องควบคุมความเร็ว",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.1.8","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 8 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O26>0,O26,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P26>0,P26,\"\")","v":""},"","",{"$f":"SUM(O17:O24)","v":0},{"$f":"SUM(P17:P24)","v":0},{"$f":"SUM(Q17:Q24)","v":0},{"$f":"SUM(R17:R24)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O27>0,O27,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O26>=6,2,IF(O26>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P26>=6,2,IF(P26>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.1.2","ระบบ นมล."]
[null,null,"1.1.1.2.1","อ่างน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K29=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L29=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M29=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N29=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.2.2","สูบน้ำมันหล่อลื่นเริ่มเดิน",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K30=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L30=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M30=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N30=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.2.3","หม้อกรองน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.2.4","หม้อกรองระบายความร้อน นมล.",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.2.5","ระดับน้ำมันหล่อลื่นในห้องแคร้ง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.2.6","ท่อทางน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.2.7","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.2.8","เกจวัดอุณหภูมิ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 8 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O38>0,O38,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P38>0,P38,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q38>0,Q38,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R38>0,R38,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O29:O36)","v":0},{"$f":"SUM(P29:P36)","v":0},0,0]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O39>0,O39,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O38>=6,2,IF(O38>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P38>=6,2,IF(P38>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.1.3","ระบบระบายความร้อนน้ำจืด"]
[null,null,"1.1.1.3.1","ถังพักน้ำจืด",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K41=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L41=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M41=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N41=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.3.2","สูบน้ำจืด",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K42=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L42=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M42=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N42=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.3.3","หม้อระบายความร้อนน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.3.4","ท่อทางน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.3.5","ชุดอุ่นน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.3.6","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.3.7","เกจวัดอุณหภูมิ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 7 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O49>0,O49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P49>0,P49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q49>0,Q49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R49>0,R49,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O41:O47)","v":0},{"$f":"SUM(P41:P47)","v":0},{"$f":"SUM(Q41:Q47)","v":0},{"$f":"SUM(R41:R47)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O50>0,O50,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O49>=6,2,IF(O49>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P49>=6,2,IF(P49>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.1.4","ระบบระบายความร้อนน้ำทะเล"]
[null,null,"1.1.1.4.1","สูบน้ำทะเล",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K52=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L52=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M52=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N52=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.4.2","กรองน้ำทะเล",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.4.3","ลิ้นน้ำทะเล (ทางดูด ทางส่ง)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.4.4","ท่อทางน้ำทะเล",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.4.5","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.4.6","เกจวัดอุณหภูมิ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  5 - 6 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O59>0,O59,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P59>0,P59,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q59>0,Q59,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R59>0,R59,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O52:O57)","v":0},{"$f":"SUM(P52:P57)","v":0},0,0]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O60>0,O60,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O59>=5,2,IF(O59>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P59>=5,2,IF(P59>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.1.5","ระบบอากาศดีและแก๊สเสีย"]
[null,null,"1.1.1.5.1","หม้อระงับเสียงอากาศดี",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K62=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L62=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M62=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N62=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.5.2","พัดอากาศดี (เทอร์โบชาร์จ)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.3","หม้อระบายความร้อนอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.4","ลิ้นปิดอากาศดีฉุกเฉิน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.5","ท่อระบายน้ำตกอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.6","หม้อกรองอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.7","เกจวัดกำลังดันอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.8","เกจวัดอุณหภูมิอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.1.5.9","เกจวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 9 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O72>0,O72,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P72>0,P72,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q72>0,Q72,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R72>0,R72,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O62:O70)","v":0},{"$f":"SUM(P62:P70)","v":0},0,0]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.5)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O73>0,O73,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O72>=6,2,IF(O72>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P72>=6,2,IF(P72>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.1.6","ระบบเริ่มเดิน ลมเริ่มดิน/ไฟฟ้าเริ่มเดิน"]
[null,null,"1.1.1.6.1","ชุดจ่ายลมเริ่มเดิน / มอเตอร์สตาร์ท",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K75=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L75=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M75=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N75=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.1.6.2","ขวดเก็บอากาศ / แบตเตอรี่",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 / ไม่พร้อม  ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O78>0,O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P78>0,P78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q78>0,Q78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R78>0,R78,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O75:O76)","v":0},{"$f":"SUM(P75:P76)","v":0},{"$f":"SUM(Q75:Q76)","v":0},{"$f":"SUM(R75:R76)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.6)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O79>0,O79,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O78=2,2,IF(O78=1,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P78=2,2,IF(P78=1,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.1.7","ระบบเลิกเครื่องฉุกเฉิน Emergency Stop",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K80=0,0,K80)","v":0},{"$f":"IF(L80=0,0,L80)","v":0},{"$f":"IF(M80=0,0,M80)","v":0},{"$f":"IF(N80=0,0,N80)","v":0}]
["***หมายเหตุ พร้อม  1 ข้อ ได้ 2 / ไม่พร้อม  ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O82>0,O82,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P82>0,P82,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q82>0,Q82,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R82>0,R82,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O80)","v":0},{"$f":"SUM(P80)","v":0},{"$f":"SUM(Q80)","v":0},{"$f":"SUM(R80)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.1.7)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O83>0,O83,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O82=1,2,0)","v":0},{"$f":"IF(P82=1,2,0)","v":0},0,0]
[null,"1.1.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"1.1.2.1","ระบบ นม.ชพ."]
[null,null,"1.1.2.1.1","ถังน้ำมันเชื้อเพลิงใช้การ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K86=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L86=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M86=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N86=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.2.1.2","สูบน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K87=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.3","หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.4","อุปกรณ์ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.5"," ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.6","สูบโยคน้ำมันเชื้อเพลิง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.7","เครื่องควบคุมความเร็ว",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.8","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 8 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O95>0,O95,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P95>0,P95,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q95>0,Q95,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R95>0,R95,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O86:O93)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R86:R93)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O96>0,O96,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O95>=6,2,IF(O95>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P95>=6,2,IF(P95>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.2.2","ระบบ นมล."]
[null,null,"1.1.2.2.1","อ่างน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K98=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L98=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M98=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N98=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.2.2.2","สูบน้ำมันหล่อลื่นเริ่มเดิน",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K99=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"1.1.2.2.3","หม้อกรองน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.2.4","หม้อกรองระบายความร้อน นมล.",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.2.5","ระดับน้ำมันหล่อลื่นในห้องแคร้ง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.2.6","ท่อทางน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.7","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.1.8","เกจวัดอุณหภูมิ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 8 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O107>0,O107,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P107>0,P107,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q107>0,Q107,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R107>0,R107,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O98:O105)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R98:R105)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O108>0,O108,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O107>=6,2,IF(O107>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P107>=6,2,IF(P107>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.2.3","ระบบระบายความร้อนน้ำจืด"]
[null,null,"1.1.2.3.1","ถังพักน้ำจืด",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K110=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L110=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M110=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N110=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.2.3.2","สูบน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.3.3","หม้อระบายความร้อนน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.3.4","ท่อทางน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.3.5","ชุดอุ่นน้ำจืด",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.3.6","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.3.7","เกจวัดอุณหภูมิ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 7 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O118>0,O118,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P118>0,P118,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q118>0,Q118,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R118>0,R118,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O110:O116)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R110:R116)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O119>0,O119,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O118>=6,2,IF(O118>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P118>=6,2,IF(P118>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.2.4","ระบบระบายความร้อนน้ำทะเล"]
[null,null,"1.1.2.4.1","สูบน้ำทะเล",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K121=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L121=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M121=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N121=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.2.4.2","กรองน้ำทะเล",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.4.3","ลิ้นน้ำทะเล (ทางดูด ทางส่ง)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.4.4","ท่อทางน้ำทะเล",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.4.5","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.4.6","เกจวัดอุณหภูมิ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  5 - 6 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O128>0,O128,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P128>0,P128,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q128>0,Q128,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R128>0,R128,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O121:O126)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R121:R126)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O129>0,O129,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O128>=5,2,IF(O128>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P128>=5,2,IF(P128>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.2.5","ระบบอากาศดีและแก๊สเสีย"]
[null,null,"1.1.2.5.1","หม้อระงับเสียงอากาศดี",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K131=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L131=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M131=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N131=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.2.5.2","พัดอากาศดี (เทอร์โบชาร์จ)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.3","หม้อระบายความร้อนอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.4","ลิ้นปิดอากาศดีฉุกเฉิน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.5","ท่อระบายน้ำตกอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.6","หม้อกรองอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.7","เกจวัดกำลังดันอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.8","เกจวัดอุณหภูมิอากาศดี",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.5.9","เกจวัดอุณหภูมิแก๊สเสีย",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  6 - 9 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 5 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O141>0,O141,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P141>0,P141,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q141>0,Q141,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R141>0,R141,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O131:O139)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R131:R139)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.5)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O142>0,O142,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O141>=6,2,IF(O141>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P141>=6,2,IF(P141>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.2.6","ระบบเริ่มเดิน ลมเริ่มดิน/ไฟฟ้าเริ่มเดิน"]
[null,null,"1.1.2.6.1","ชุดจ่ายลมเริ่มเดิน / มอเตอร์สตาร์ท",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K144=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L144=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M144=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N144=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.1.2.6.2","ขวดเก็บอากาศ / แบตเตอรี่",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 / ไม่พร้อม  ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O147>0,O147,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P147>0,P147,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q147>0,Q147,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R147>0,R147,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O144:O145)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R144:R145)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.6)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O148>0,O148,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O147=2,2,IF(O147=1,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P147=2,2,IF(P147=1,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.1.2.7","ระบบเลิกเครื่องฉุกเฉิน Emergency Stop",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K149=0,0,K149)","v":0},{"$f":"IF(L149=0,0,L149)","v":0},{"$f":"IF(M149=0,0,M149)","v":0},{"$f":"IF(N149=0,0,N149)","v":0}]
["***หมายเหตุ พร้อม  1 ข้อ ได้ 2 / ไม่พร้อม  ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O151>0,O151,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P151>0,P151,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q151>0,Q151,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R151>0,R151,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O149)","v":0},{"$f":"SUM(P149)","v":0},{"$f":"SUM(Q149)","v":0},{"$f":"SUM(R149)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.1.2.7)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O152>0,O152,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O151=1,2,0)","v":0},{"$f":"IF(P151=1,2,0)","v":0},0,0]
[null,1.2,"เกียร์และระบบปรับพิทช์ใบจักร"]
[null,"1.2.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"1.2.1.1","ระบบ นมล.เกียร์"]
[null,null,"1.2.1.1.1","อ่างน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K156=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L156=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M156=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N156=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.1.1.2","ระดับน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K157=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"1.2.1.1.3","สูบน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.1.4","หม้อกรองน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.1.5","ท่อทางระบบน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.1.6","เกจวัดกำลังดันน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.1.7","เกจวัดอุณหภูมิน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  5 - 7 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O164>0,O164,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P164>0,P164,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q164>0,Q164,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R164>0,R164,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O156:O162)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R156:R162)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.1.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O165>0,O165,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O164>=5,2,IF(O164>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P164>=5,2,IF(P164>=3,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.2.1.2","ระบบระบายความร้อนเกียร์"]
[null,null,"1.2.1.2.1","หม้อระบายความร้อนน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K167=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L167=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M167=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N167=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.1.2.2","ท่อทางน้ำทะเลระบายความร้อนน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.2.3","เกจวัดกำลังดันน้ำทะเลระบายความร้อนเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.2.4","เกจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลระบายความร้อนเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 3 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O172>0,O172,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P172>0,P172,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q172>0,Q172,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R172>0,R172,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O167:O170)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R167:R170)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.1.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O173>0,O173,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O172=4,2,IF(O172>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P172=4,2,IF(P172>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.2.1.3","แบริ่งรองรับเพลา / CLOUPING"]
[null,null,"1.2.1.3.1","Main Shaft Coupling",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K175=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L175=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M175=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N175=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.1.3.2","อ่างน้ำมันหล่อลื่นแบริ่งกันรุนเพลาใบจักร /ถังพัก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.3.3","ระดับน้ำมันหล่อลื่นแบริ่งกันรุนเพลาใบจักร / ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[{"$nulls":3},"หลอดแก้วดูการไหลเวียนน้ำมันหล่อ"]
[null,null,"1.2.1.3.4","ซีลป้องกันรั่วแบริ่งกันรุนเพลาใบจักร (End Seal)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.3.5","ท่อท่างระบบน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.3.6","เกจวัดกำลังดันน้ามันหล่อแบริ่ง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.3.7","เกจวัดอุณหภูมิแบริ่ง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 5 - 7 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O184>0,O184,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P184>0,P184,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q184>0,Q184,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R184>0,R184,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O175:O182)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R175:R182)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.1.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O185>0,O185,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O184>=5,2,IF(O184>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P184>=5,2,IF(P184>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.2.1.4","ระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ปรับพิทช์ใบจักร"]
[null,null,"1.2.1.4.1","ถังใช้การน้ำมันไฮดรอลิก",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K187=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L187=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M187=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N187=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.1.4.2","ระดับน้ำมันในถังใช้การ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.3","สูบน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.4","หม้อกรองน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.5","ชุดลิ้นเลื่อนระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K191=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L191=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M191=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N191=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.1.4.6","ชุด Oil distribution Box",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.7","หม้อระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.8","ท่อทางระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.9","ท่อทางระบบน้ำทะเลระบายความร้อน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.10","เกจวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.11","เกจวัดแรงดันน้ำทะเลระบายความร้อน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.1.4.12","เกจวัดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 9 -  12 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 4 - 8 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 3 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O200>0,O200,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P200>0,P200,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q200>0,Q200,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R200>0,R200,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O187:O198)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R187:R198)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.1.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O201>0,O201,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O200>=9,2,IF(O200>=4,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P200>=9,2,IF(P200>=4,1,0))","v":0},0,0]
[null,"1.2.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"1.2.2.1","ระบบ นมล.เกียร์"]
[null,null,"1.2.2.1.1","อ่างน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K204=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L204=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M204=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N204=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.2.1.2","ระดับน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K205=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"1.2.2.1.3","สูบน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.1.4","หม้อกรองน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.1.5","ท่อทางระบบน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.1.6","เกจวัดกำลังดันน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.1.7","เกจวัดอุณหภูมิน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 5 - 7 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O212>0,O212,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P212>0,P212,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q212>0,Q212,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R212>0,R212,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O204:O210)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R204:R210)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.2.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O213>0,O213,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O212>=5,2,IF(O212>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P212>=5,2,IF(P212>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.2.2.2","ระบบระบายความร้อนเกียร์"]
[null,null,"1.2.2.2.1","หม้อระบายความร้อนน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K215=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L215=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M215=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N215=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.2.2.2","ท่อทางน้ำทะเลระบายความร้อนน้ำมันหล่อเกียร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K216=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"1.2.2.2.3","เกจวัดกำลังดันน้ำทะเลระบายความร้อนเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.2.4","เกจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลระบายความร้อนเกียร์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 4 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 3 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O220>0,O220,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P220>0,P220,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q220>0,Q220,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R220>0,R220,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O215:O218)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R215:R218)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.2.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O221>0,O221,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O220>=4,2,IF(O220>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P220>=4,2,IF(P220>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.2.2.3","ระบบระบายความร้อนแบริ่งเพลาใบจักร"]
[null,null,"1.2.2.3.1","Main Shaft Coupling",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K223=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L223=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M223=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N223=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.2.3.2","อ่างน้ำมันหล่อลื่นแบริ่งกันรุนเพลาใบจักร /ถังพัก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.3.3","ระดับน้ำมันหล่อลื่นแบริ่งกันรุนเพลาใบจักร / ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[{"$nulls":3},"หลอดแก้วดูการไหลเวียนน้ำมันหล่อ"]
[null,null,"1.2.2.3.4","ซีลป้องกันรั่วแบริ่งกันรุนเพลาใบจักร (End Seal)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.3.5","ท่อท่างระบบน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.3.6","เกจวัดกำลังดันน้ามันหล่อแบริ่ง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.1.2.3.7","เกจวัดอุณหภูมิแบริ่ง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 5 - 7 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O232>0,O232,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P232>0,P232,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q232>0,Q232,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R232>0,R232,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O223:O230)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R223:R230)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.2.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O233>0,O233,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O232>=5,2,IF(O232>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P232>=5,2,IF(P232>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,null,"1.2.2.4","การปรับพิทช์ใบจักร "]
[null,null,"1.2.2.4.1","ถังใช้การน้ำมันไฮดรอลิก",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K235=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L235=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M235=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N235=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.2.4.2","ระดับน้ำมันในถังใช้การ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.3","สูบน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.4","หม้อกรองน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.5","ชุดลิ้นเลื่อนระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K239=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L239=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M239=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N239=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.2.2.4.6","ชุด Oil distribution Box",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.7","หม้อระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.8","ท่อทางระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.9","ท่อทางระบบน้ำทะเลระบายความร้อน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.10","เกจวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.11","เกจวัดแรงดันน้ำทะเลระบายความร้อน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.2.2.4.12","เกจวัดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกส์",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 9 - 12 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 4 - 8 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 3 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O248>0,O248,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P248>0,P248,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q248>0,Q248,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R248>0,R248,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O235:O246)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R235:R246)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.2.2.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O249>0,O249,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O248>=9,2,IF(O248>=4,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P248>=9,2,IF(P248>=4,1,0))","v":0},0,0]
[null,1.3,"ระบบควบคุมเครื่องจักร"]
[null,"1.3.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"1.3.1.1","ชุดแสดงผลที่ LOP ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K252=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L252=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M252=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N252=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.3.1.2","ชุดแสดงผลที่ MCR ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K253=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L253=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M253=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N253=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.3.1.3","ชุดแสดงผลที่ BRIDGE ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K254=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"1.3.1.4","ระบบควบคุมแบบ MANUAL ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.3.1.5","POWER SUPPLY (UPS,แบตเตอรี่) ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 4 - 5 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 3 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O258>0,O258,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P258>0,P258,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q258>0,Q258,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R258>0,R258,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O252:O256)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R252:R256)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.3.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O259>0,O259,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O258>=4,2,IF(O258>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P258>=4,2,IF(P258>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,"1.3.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"1.3.2.1","ชุดแสดงผลที่ LOP ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K261=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L261=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M261=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N261=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.3.2.2","ชุดแสดงผลที่ MCR ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.3.2.3","ชุดแสดงผลที่ BRIDGE ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.3.2.4","ระบบควบคุมแบบ MANUAL ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K264=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L264=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M264=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N264=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.3.2.5","POWER SUPPLY (UPS,แบตเตอรี่) ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 4 - 5 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 2 - 3 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O267>0,O267,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P267>0,P267,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q267>0,Q267,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R267>0,R267,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O261:O265)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R261:R265)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.3.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O268>0,O268,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O267>=4,2,IF(O267>=2,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P267>=4,2,IF(P267>=2,1,0))","v":0},0,0]
[null,1.4,"อื่น ๆ "]
[null,"1.4.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"1.4.1.1","สภาพความเรียบร้อยของห้องเครื่องจักร",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K271=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L271=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M271=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N271=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"1.4.1.2","ความพร้อมของระบบสูบน้ำท้องเรือ ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.4.1.3","ป้ายคำแนะนำการใช้เครื่อง ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.4.1.4","คู่มือประจำเครื่องและระบบ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.4.1.5","ระบบติดต่อสื่อสาร",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"1.4.1.6","ขั้นตอนการเดินเครื่อง (CHECK LIST)",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม 5 - 6 ข้อ ได้ 2 / พร้อม 3 - 4 ข้อ ได้ 1 / พร้อม 0 - 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O278>0,O278,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P278>0,P278,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q278>0,Q278,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R278>0,R278,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O271:O276)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R271:R276)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (1.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O279>0,O279,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O278>=5,2,IF(O278>=3,1,0))","v":0},{"$f":"IF(P278>=5,2,IF(P278>=3,1,0))","v":0},0,0]