{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1201"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1201","index":0,"n_rows":102,"n_cols":26,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,15],[4,4,4,15],[5,1,5,9],[5,11,5,15],[6,5,6,15],[8,0,10,0],[8,1,10,8],[8,9,10,9],[8,10,8,13],[8,14,10,14],[8,15,10,15],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[27,0,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[36,0,36,8],[37,0,37,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[53,0,53,8],[54,0,54,8],[61,0,61,8],[62,0,62,8],[63,0,63,8],[72,0,72,8],[73,0,73,8],[74,0,74,8],[75,0,75,8],[76,0,76,8],[97,0,97,15],[98,0,98,15],[100,8,100,12],[101,9,101,11]]}
["แบบการประเมินความพร้อมของเรือ"]
["สาขา การช่างกล (องค์วัตถุ)"]
["ระบบขับเคลื่อน"]
[]
["หน่วย/เรือที่รับการประเมิน"]
["ผู้ประเมิน",{"$nulls":9},"ตำแหน่ง"]
["วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน"]
[]
["หัวข้อ","รายการ",{"$nulls":7},"น้ำหนัก\nคะแนน","คะแนนการประเมิน",{"$nulls":3},"คะแนน\nที่ได้","หมายเหตุ"]
[{"$nulls":10},"หมายเลข1","หมายเลข2","หมายเลข3","หมายเลข4"]
[{"$nulls":10},"2/1/0","2/1/0","2/1/0","2/1/0",null,null,1,2,3,4,"sum1",1,2,3,4,"sum2"]
[1,"ระบบขับเคลื่อน ฝล.1201  40/100",{"$nulls":23},40]
[null,1.1,"เครื่องจักรใหญ่   (50)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},50]
[null,"1.1.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"1.1.1.1","ระบบ นม.ชพ.",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U15=0,\"\",U15)","v":""},null,{"$f":"IF(K15=0,\"\",J15*K15)","v":""},{"$f":"IF(L15=0,\"\",J15*L15)","v":""},{"$f":"IF(M15=0,\"\",J15*M15)","v":""},{"$f":"IF(N15=0,\"\",J15*N15)","v":""},{"$f":"SUM(Q15:T15)","v":0},{"$f":"IF(K15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V15:Y15)*J15","v":24}]
[null,null,"1.1.1.2","ระบบ นมล.",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.1.1.3","ระบบระบายความร้อน",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.1.1.4","ระบบอากาศดีและแก๊สเสีย",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.1.1.5","ระบบเริ่มเดิน ลมเริ่มดิน/ไฟฟ้าเริ่มเดิน",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (1.1.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J15:J19)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U20=0,\"\",U20)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q15:Q19)","v":0},{"$f":"SUM(R15:R19)","v":0},{"$f":"SUM(S15:S19)","v":0},0,{"$f":"SUM(U15:U19)","v":0},{"$f":"SUM(V15:V19)","v":10},{"$f":"SUM(W15:W19)","v":10},{"$f":"SUM(X15:X19)","v":10},10,{"$f":"SUM(Z15:Z19)","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q21>0,Q21,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R21=0,\"\",R21)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U20=0,0,(J20*4*2)-Z20)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q21>0,U20*H14/Q21,0)","v":0},null,null,{"$f":"U20+Z20","v":120}]
[null,"1.1.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"1.1.2.1","ระบบ นม.ชพ.",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U23=0,\"\",U23)","v":""},null,{"$f":"IF(K23=0,\"\",J23*K23)","v":""},{"$f":"IF(L23=0,\"\",J23*L23)","v":""},{"$f":"IF(M23=0,\"\",J23*M23)","v":""},{"$f":"IF(N23=0,\"\",J23*N23)","v":""},{"$f":"SUM(Q23:T23)","v":0},{"$f":"IF(K23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V23:Y23)*J23","v":40}]
[null,null,"1.1.2.2","ระบบ นมล.",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"1.1.2.3","ระบบระบายความร้อน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"1.1.2.4","ระบบอากาศดีและแก๊สเสีย",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"1.1.2.5","ระบบเริ่มเดิน ลมเริ่มดิน/ไฟฟ้าเริ่มเดิน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (1.1.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J23:J27)","v":{"v":25,"d":"25.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U28=0,\"\",U28)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q23:Q27)","v":0},{"$f":"SUM(R23:R27)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(V23:V27)","v":10},{"$f":"SUM(W23:W27)","v":10},{"$f":"SUM(X23:X27)","v":10},{"$f":"SUM(Y23:Y27)","v":10},{"$f":"SUM(Z23:Z27)","v":200}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q29>0,Q29,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R29=0,\"\",R29)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U28=0,0,(J28*4*2)-Z28)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q29>0,U28*H22/Q29,0)","v":0},null,null,{"$f":"U28+Z28","v":200}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (1.1) 50 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q30>0,Q30,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U30=0,\"\",U30)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q21+Q29","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(U20>0,R21+R29,0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(R30=0,0,Z13*R30/100)","v":0}]
[null,1.2,"เกียร์และระบบปรับพิทช์ใบจักร (20) (ตามผนวก)",{"$nulls":22},20]
[null,"1.2.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"1.2.1.1","ระบบ นมล.เกียร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U33=0,\"\",U33)","v":""},null,{"$f":"IF(K33=0,\"\",J33*K33)","v":""},{"$f":"IF(L33=0,\"\",J33*L33)","v":""},{"$f":"IF(M33=0,\"\",J33*M33)","v":""},{"$f":"IF(N33=0,\"\",J33*N33)","v":""},{"$f":"SUM(Q33:T33)","v":0},{"$f":"IF(K33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V33:Y33)*J33","v":24}]
[null,null,"1.2.1.2","ระบบระบายความร้อนเกียร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U34=0,\"\",U34)","v":""},null,{"$f":"IF(K34=0,\"\",J34*K34)","v":""},{"$f":"IF(L34=0,\"\",J34*L34)","v":""},{"$f":"IF(M34=0,\"\",J34*M34)","v":""},{"$f":"IF(N34=0,\"\",J34*N34)","v":""},{"$f":"SUM(Q34:T34)","v":0},{"$f":"IF(K34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V34:Y34)*J34","v":24}]
[null,null,"1.2.1.3","แบริ่งรองรับเพลา / CLOUPING",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.2.1.4","ระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ปรับพิทช์ใบจักร",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (1.2.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J33:J36)","v":{"v":12,"d":"12.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U37=0,\"\",U37)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q33:Q36)","v":0},0,0,0,0,8,8,8,8,96]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q38>0,Q38,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R38=0,\"\",R38)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U37=0,0,(J37*4*2)-Z37)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q38>0,U37*H32/Q38,0)","v":0},null,null,{"$f":"U37+Z37","v":96}]
[null,"1.2.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"1.2.2.1","ระบบคลัทช์ / เกียร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U40=0,\"\",U40)","v":""},null,{"$f":"IF(K40=0,\"\",J40*K40)","v":""},{"$f":"IF(L40=0,\"\",J40*L40)","v":""},{"$f":"IF(M40=0,\"\",J40*M40)","v":""},{"$f":"IF(N40=0,\"\",J40*N40)","v":""},{"$f":"SUM(Q40:T40)","v":0},{"$f":"IF(K40=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L40=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M40=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N40=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V40:Y40)*J40","v":24}]
[null,null,"1.2.2.2","ระบบระบายความร้อนเกียร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U41=0,\"\",U41)","v":""},null,{"$f":"IF(K41=0,\"\",J41*K41)","v":""},{"$f":"IF(L41=0,\"\",J41*L41)","v":""},{"$f":"IF(M41=0,\"\",J41*M41)","v":""},{"$f":"IF(N41=0,\"\",J41*N41)","v":""},{"$f":"SUM(Q41:T41)","v":0},{"$f":"IF(K41=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L41=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M41=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N41=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V41:Y41)*J41","v":24}]
[null,null,"1.2.2.3","ระบบระบายความร้อนแบริ่งเพลาใบจักร",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.2.2.4","การปรับพิทช์ใบจักร ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (1.2.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J40:J43)","v":{"v":12,"d":"12.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U44=0,\"\",U44)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q40:Q43)","v":0},0,0,0,0,8,8,8,8,96]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q45>0,Q45,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R45=0,\"\",R45)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U44=0,0,(J44*4*2)-Z44)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q45>0,U44*H39/Q45,0)","v":0},null,null,{"$f":"U44+Z44","v":96}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (1.2) 20 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q46>0,Q46,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U46=0,\"\",U46)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q38+Q45","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R38+R45","v":0},null,null,{"$f":"Z31*R46/100","v":0}]
[null,1.3,"ระบบควบคุมเครื่องจักร   (20)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},20]
[null,"1.3.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"1.3.1.1","ชุดแสดงผลที่ LOP ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U49=0,\"\",U49)","v":""},null,{"$f":"IF(K49=0,\"\",J49*K49)","v":""},{"$f":"IF(L49=0,\"\",J49*L49)","v":""},{"$f":"IF(M49=0,\"\",J49*M49)","v":""},{"$f":"IF(N49=0,\"\",J49*N49)","v":""},{"$f":"SUM(Q49:T49)","v":0},{"$f":"IF(K49=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L49=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M49=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N49=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V49:Y49)*J49","v":24}]
[null,null,"1.3.1.2","ชุดแสดงผลที่  MCR ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U50=0,\"\",U50)","v":""},null,{"$f":"IF(K50=0,\"\",J50*K50)","v":""},{"$f":"IF(L50=0,\"\",J50*L50)","v":""},{"$f":"IF(M50=0,\"\",J50*M50)","v":""},{"$f":"IF(N50=0,\"\",J50*N50)","v":""},{"$f":"SUM(Q50:T50)","v":0},{"$f":"IF(K50=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L50=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M50=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N50=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V50:Y50)*J50","v":24}]
[null,null,"1.3.1.3","ชุดแสดงผลที่  BRIDGE",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.3.1.4","ระบบควบคุมแบบ MANUAL",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.3.1.5","POWER SUPPLY (UPS,แบตเตอรี่)",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (1.3.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J49:J53)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U54=0,\"\",U54)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q49:Q53)","v":0},0,0,0,0,10,10,10,10,120]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q55>0,Q55,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R55=0,\"\",R55)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U54=0,0,(J54*4*2)-Z54)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q55>0,U54*H48/Q55,0)","v":0},null,null,{"$f":"U54+Z54","v":120}]
[null,"1.3.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"1.3.2.1","ชุดแสดงผลที่ LOP ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U57=0,\"\",U57)","v":""},null,{"$f":"IF(K57=0,\"\",J57*K57)","v":""},{"$f":"IF(L57=0,\"\",J57*L57)","v":""},{"$f":"IF(M57=0,\"\",J57*M57)","v":""},{"$f":"IF(N57=0,\"\",J57*N57)","v":""},{"$f":"SUM(Q57:T57)","v":0},{"$f":"IF(K57=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L57=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M57=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N57=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V57:Y57)*J57","v":24}]
[null,null,"1.3.2.2","ชุดแสดงผลที่  MCR ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U58=0,\"\",U58)","v":""},null,{"$f":"IF(K58=0,\"\",J58*K58)","v":""},{"$f":"IF(L58=0,\"\",J58*L58)","v":""},{"$f":"IF(M58=0,\"\",J58*M58)","v":""},{"$f":"IF(N58=0,\"\",J58*N58)","v":""},{"$f":"SUM(Q58:T58)","v":0},{"$f":"IF(K58=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L58=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M58=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N58=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V58:Y58)*J58","v":24}]
[null,null,"1.3.2.3","ชุดแสดงผลที่  BRIDGE",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.3.2.4","ระบบควบคุมแบบ MANUAL",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.3.2.5","POWER SUPPLY (UPS,แบตเตอรี่)",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (1.3.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J57:J61)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U62=0,\"\",U62)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q57:Q61)","v":0},0,0,0,0,10,10,10,10,120]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q63>0,Q63,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R63=0,\"\",R63)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U62=0,0,(J62*4*2)-Z62)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q63>0,U62*H56/Q63,0)","v":0},null,null,{"$f":"U62+Z62","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (1.3) 20 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q64>0,Q64,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U64=0,\"\",U64)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q55+Q63","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R55+R63","v":0},null,null,{"$f":"Z47*R64/100","v":0}]
[null,1.4,"อื่น ๆ   (10)",{"$nulls":22},10]
[null,"1.4.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},10,"คะแนน"]
[null,null,"1.4.1.1","สภาพความเรียบร้อยของห้องเครื่องจักร",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U67=0,\"\",U67)","v":""},null,{"$f":"IF(K67=0,\"\",J67*K67)","v":""},{"$f":"IF(L67=0,\"\",J67*L67)","v":""},{"$f":"IF(M67=0,\"\",J67*M67)","v":""},{"$f":"IF(N67=0,\"\",J67*N67)","v":""},{"$f":"SUM(Q67:T67)","v":0},{"$f":"IF(K67=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L67=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M67=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N67=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V67:Y67)*J67","v":24}]
[null,null,"1.4.1.2","ความพร้อมของระบบสูบน้ำท้องเรือ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U68=0,\"\",U68)","v":""},null,{"$f":"IF(K68=0,\"\",J68*K68)","v":""},{"$f":"IF(L68=0,\"\",J68*L68)","v":""},{"$f":"IF(M68=0,\"\",J68*M68)","v":""},{"$f":"IF(N68=0,\"\",J68*N68)","v":""},{"$f":"SUM(Q68:T68)","v":0},{"$f":"IF(K68=\"\",2,0)","v":2},2,{"$f":"IF(M68=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N68=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V68:Y68)*J68","v":24}]
[null,null,"1.4.1.3","ป้ายคำแนะนำการใช้เครื่อง",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.4.1.4","คู่มือประจำเครื่องและระบบ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.4.1.5","ระบบติดต่อสื่อสาร",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"1.4.1.6","ขั้นตอนการเดินเครื่อง (CHECK LIST)",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (1.4.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J67:J72)","v":{"v":18,"d":"18.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U73=0,\"\",U73)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q67:Q72)","v":0},{"$f":"SUM(R67:R72)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(U67:U72)","v":0},12,{"$f":"SUM(W67:W72)","v":12},{"$f":"SUM(X67:X72)","v":12},{"$f":"SUM(Y67:Y72)","v":12},{"$f":"SUM(Z67:Z72)","v":144}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q74>0,Q74,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R74=0,\"\",R74)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U73=0,0,(J73*8*6)-Z73)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q74>0,U73*H66/Q74,0)","v":0},null,null,{"$f":"U73+Z73","v":144}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (1.4) 10 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q74>0,Q74,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R75=0,\"\",R75)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q74","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R74","v":0},null,null,{"$f":"Z65*R75/100","v":0}]
["รวมคะแนนระบบขับเคลื่อน 40 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(R76>0,R76,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q76=0,\"\",Q76)","v":""},"ร้อยละ",{"$f":"U30+U46+U64+R75","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Q30+Q46+Q64+Q75","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["รวมคะแนนระบบขับเคลื่อนของคะแนนเต็ม 100 คะแนน",{"$nulls":8},{"v":100,"d":"100.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q77=0,\"\",Q77)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q76*Z12/100","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[]
["คำแนะนำในการประเมินองค์วัตถุ"]
["1. สภาพโดยทั่วไป"]
[null,"พร้อม",2,"=","ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ ไม่มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปเรียบร้อย"]
[null,"พร้อม",1,"=","ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปไม่เรียบร้อย"]
[null,"ไม่พร้อม",0,"=","มีข้อบกพร่อง มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปสกปรกไม่เรียบร้อย"]
["2. สมรรถนะ"]
[null,"(พร้อม 2) หมายถึง"]
[null,"- ค่ากำลังดันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานสมบูรณ์ได้ตามเกณฑ์"]
[null,"- ค่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- การแสดงผล แสดงค่าต่าง ๆ ได้ถูกต้อง"]
[null,"- ระบบไม่มีการรั่วไหลขณะเดินเครื่อง",{"$nulls":6},"- การประมวลผลค่าการทำงานถูกต้อง"]
[null,"(พร้อม 1) หมายถึง"]
[null,"- ค่ากำลังดันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานได้แต่ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์"]
[null,"- ค่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- การแสดงผล แสดงค่าต่าง ๆ ได้แต่ไม่สมบูรณ์"]
[null,"- ระบบมีการรั่วไหลเล็กน้อยขณะเดินเครื่อง",{"$nulls":6},"- การประมวลผลค่าการทำงานได้แต่ไม่สมบูรณ์"]
[null,"(ไม่พร้อม 0) หมายถึง"]
[null,"- ค่ากำลังดันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานไม่ได้"]
[null,"- ค่าอุณหภูมิไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- การแสดงผล แสดงค่าต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง"]
[null,"- ระบบมีการรั่วไหลมากขณะเดินเครื่อง",{"$nulls":6},"- การประมวลผลค่าการทำงานไม่ถูกต้อง"]
["ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"ผู้ประเมิน"]
[{"$nulls":9},"/           /"]