{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1202"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1202","index":0,"n_rows":101,"n_cols":26,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,15],[4,4,4,15],[5,1,5,9],[5,11,5,15],[6,5,6,15],[8,0,10,0],[8,1,10,8],[8,9,10,9],[8,10,8,13],[8,14,10,14],[8,15,10,15],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[27,0,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[34,0,34,8],[35,0,35,8],[39,0,39,8],[40,0,40,8],[41,0,41,8],[47,0,47,8],[48,0,48,8],[53,0,53,8],[54,0,54,8],[55,0,55,8],[59,0,59,8],[60,0,60,8],[63,0,63,8],[64,0,64,8],[65,0,65,8],[66,0,66,8],[67,0,67,8],[96,0,96,15],[97,0,97,15],[99,8,99,12],[100,9,100,11]]}
["แบบการประเมินความพร้อมของเรือ"]
["สาขา การช่างกล (องค์วัตถุ)"]
["ระบบเครื่องไฟฟ้าและการไฟฟ้า"]
[]
["หน่วย/เรือที่รับการประเมิน"]
["ผู้ประเมิน",{"$nulls":9},"ตำแหน่ง"]
["วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน"]
[]
["หัวข้อ","รายการ",{"$nulls":7},"น้ำหนัก\nคะแนน","คะแนนการประเมิน",{"$nulls":3},"คะแนน\nที่ได้","หมายเหตุ"]
[{"$nulls":10},"หมายเลข1","หมายเลข2","หมายเลข3","หมายเลข4"]
[{"$nulls":10},"2/1/0","2/1/0","2/1/0","2/1/0",null,null,1,2,3,4,"sum1",1,2,3,4,"sum2"]
[2,"ระบบเครื่องไฟฟ้าและการไฟฟ้า  ฝล.1202  30/100",{"$nulls":23},30]
[null,2.1,"เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (30) (ตามผนวก)",{"$nulls":22},30]
[null,"2.1.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"2.1.1.1","ระบบ นม.ชพ.",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U15=0,\"\",U15)","v":""},null,{"$f":"IF(K15=0,\"\",J15*K15)","v":""},{"$f":"IF(L15=0,\"\",J15*L15)","v":""},{"$f":"IF(M15=0,\"\",J15*M15)","v":""},{"$f":"IF(N15=0,\"\",J15*N15)","v":""},{"$f":"SUM(Q15:T15)","v":0},{"$f":"IF(K15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V15:Y15)*J15","v":24}]
[null,null,"2.1.1.2","ระบบ นมล.",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"2.1.1.3","ระบบระบายความร้อน",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"2.1.1.4","ระบบเริ่มเดิน",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"2.1.1.5","ระบบอากาศดีและแก๊สเสีย",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (2.1.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J15:J19)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U20=0,\"\",U20)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q15:Q19)","v":0},{"$f":"SUM(R15:R19)","v":0},{"$f":"SUM(S15:S19)","v":0},0,{"$f":"SUM(U15:U19)","v":0},{"$f":"SUM(V15:V19)","v":10},{"$f":"SUM(W15:W19)","v":10},{"$f":"SUM(X15:X19)","v":10},10,{"$f":"SUM(Z15:Z19)","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q21>0,Q21,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R21=0,\"\",R21)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U20=0,0,(J20*4*2)-Z20)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q21>0,U20*H14/Q21,0)","v":0},null,null,{"$f":"U20+Z20","v":120}]
[null,"2.1.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"2.1.2.1","ระบบ นม.ชพ.",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U23=0,\"\",U23)","v":""},null,{"$f":"IF(K23=0,\"\",J23*K23)","v":""},{"$f":"IF(L23=0,\"\",J23*L23)","v":""},{"$f":"IF(M23=0,\"\",J23*M23)","v":""},{"$f":"IF(N23=0,\"\",J23*N23)","v":""},{"$f":"SUM(Q23:T23)","v":0},{"$f":"IF(K23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N23=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V23:Y23)*J23","v":40}]
[null,null,"2.1.2.2","ระบบ นมล.",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"2.1.2.3","ระบบระบายความร้อน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"2.1.2.4","ระบบอากาศดีและแก๊สเสีย",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"2.1.2.5","ระบบเริ่มเดิน ลมเริ่มดิน/ไฟฟ้าเริ่มเดิน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (2.1.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J23:J27)","v":{"v":25,"d":"25.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U28=0,\"\",U28)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q23:Q27)","v":0},{"$f":"SUM(R23:R27)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(V23:V27)","v":10},{"$f":"SUM(W23:W27)","v":10},{"$f":"SUM(X23:X27)","v":10},{"$f":"SUM(Y23:Y27)","v":10},{"$f":"SUM(Z23:Z27)","v":200}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q29>0,Q29,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R29=0,\"\",R29)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U28=0,0,(J28*4*2)-Z28)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q29>0,U28*H22/Q29,0)","v":0},null,null,{"$f":"U28+Z28","v":200}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (2.1) 30 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q30>0,Q30,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U30=0,\"\",U30)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q21+Q29","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(U20>0,R21+R29,0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(R30=0,0,Z13*R30/100)","v":0}]
[null,2.2,"เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (30) (ตามผนวก)",{"$nulls":22},30]
[null,"2.2.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"2.2.1.1","ตัวเครื่องกำเนิด",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U33=0,\"\",U33)","v":""},null,{"$f":"IF(K33=0,\"\",J33*K33)","v":""},{"$f":"IF(L33=0,\"\",J33*L33)","v":""},{"$f":"IF(M33=0,\"\",J33*M33)","v":""},{"$f":"IF(N33=0,\"\",J33*N33)","v":""},{"$f":"SUM(Q33:T33)","v":0},{"$f":"IF(K33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V33:Y33)*J33","v":24}]
[null,null,"2.2.1.2","สายไฟที่จ่ายไปแผงสวิทช์บอร์ด",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (2.2.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J33:J34)","v":{"v":6,"d":"6.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U35=0,\"\",U35)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q33:Q34)","v":0},0,0,0,0,4,4,4,4,48]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q36>0,Q36,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R36=0,\"\",R36)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U35=0,0,(J35*4*2)-Z35)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q36>0,U35*H32/Q36,0)","v":0},null,null,{"$f":"U35+Z35","v":48}]
[null,"2.2.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"2.2.2.1","เครื่องกำเนิด",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U38=0,\"\",U38)","v":""},null,{"$f":"IF(K38=0,\"\",J38*K38)","v":""},{"$f":"IF(L38=0,\"\",J38*L38)","v":""},{"$f":"IF(M38=0,\"\",J38*M38)","v":""},{"$f":"IF(N38=0,\"\",J38*N38)","v":""},{"$f":"SUM(Q38:T38)","v":0},{"$f":"IF(K38=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L38=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M38=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N38=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V38:Y38)*J38","v":40}]
[null,null,"2.2.2.2","สายไฟที่จ่ายไปแผงสวิทช์บอร์ด",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (2.2.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J38:J39)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U40=0,\"\",U40)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q38:Q39)","v":0},0,0,0,0,4,4,4,4,80]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q41>0,Q41,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R41=0,\"\",R41)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U40=0,0,(J40*4*2)-Z40)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q41>0,U40*H37/Q41,0)","v":0},null,null,{"$f":"U40+Z40","v":80}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (2.2) 30 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q42>0,Q42,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U42=0,\"\",U42)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q36+Q41","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R36+R41","v":0},null,null,{"$f":"Z31*R42/100","v":0}]
[null,2.3,"ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า (20)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},20]
[null,"2.3.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"2.3.1.1","ตู้ควบคุม LOP ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U45=0,\"\",U45)","v":""},null,{"$f":"IF(K45=0,\"\",J45*K45)","v":""},{"$f":"IF(L45=0,\"\",J45*L45)","v":""},{"$f":"IF(M45=0,\"\",J45*M45)","v":""},{"$f":"IF(N45=0,\"\",J45*N45)","v":""},{"$f":"SUM(Q45:T45)","v":0},{"$f":"IF(K45=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L45=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M45=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N45=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V45:Y45)*J45","v":24}]
[null,null,"2.3.1.2","แผง/จอควบคุม",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"2.3.1.3","ระบบไฟสำรอง (UPS และแบตเตอรี่)",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (2.3.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J45:J47)","v":{"v":9,"d":"9.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U48=0,\"\",U48)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q45:Q47)","v":0},0,0,0,0,6,6,6,6,72]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q49>0,Q49,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R49=0,\"\",R49)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U48=0,0,(J48*4*2)-Z48)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q49>0,U48*H44/Q49,0)","v":0},null,null,{"$f":"U48+Z48","v":72}]
[null,"2.3.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"2.3.2.1","ตู้ควบคุม LOP ",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U51=0,\"\",U51)","v":""},null,{"$f":"IF(K51=0,\"\",J51*K51)","v":""},{"$f":"IF(L51=0,\"\",J51*L51)","v":""},{"$f":"IF(M51=0,\"\",J51*M51)","v":""},{"$f":"IF(N51=0,\"\",J51*N51)","v":""},{"$f":"SUM(Q51:T51)","v":0},{"$f":"IF(K51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V51:Y51)*J51","v":40}]
[null,null,"2.3.2.2","แผง/จอควบคุม",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"2.3.2.3","ระบบไฟสำรอง (UPS และแบตเตอรี่)",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (2.3.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J51:J53)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U54=0,\"\",U54)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q51:Q53)","v":0},0,0,0,0,6,6,6,6,120]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q55>0,Q55,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R55=0,\"\",R55)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U54=0,0,(J54*4*2)-Z54)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q55>0,U54*H50/Q55,0)","v":0},null,null,{"$f":"U54+Z54","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (2.3) 20 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q56>0,Q56,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U56=0,\"\",U56)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q49+Q55","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R49+R55","v":0},null,null,{"$f":"Z43*R56/100","v":0}]
[null,2.4,"แผงสวิทช์บอร์ด (20)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},20]
[null,"2.4.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"2.4.1.1","แผงสวิทช์บอร์ด",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U59=0,\"\",U59)","v":""},null,{"$f":"IF(K59=0,\"\",J59*K59)","v":""},{"$f":"IF(L59=0,\"\",J59*L59)","v":""},{"$f":"IF(M59=0,\"\",J59*M59)","v":""},{"$f":"IF(N59=0,\"\",J59*N59)","v":""},{"$f":"SUM(Q59:T59)","v":0},{"$f":"IF(K59=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L59=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M59=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N59=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V59:Y59)*J59","v":24}]
["รวมคะแนน (2.4.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J59:J59)","v":{"v":3,"d":"3.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U60=0,\"\",U60)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q59:Q59)","v":0},0,0,0,0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q61>0,Q61,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R61=0,\"\",R61)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U60=0,0,(J60*4*2)-Z60)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q61>0,U60*H58/Q61,0)","v":0},null,null,{"$f":"U60+Z60","v":24}]
[null,"2.4.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"2.4.2.1","แผงสวิทช์บอร์ด",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U63=0,\"\",U63)","v":""},null,{"$f":"IF(K63=0,\"\",J63*K63)","v":""},{"$f":"IF(L63=0,\"\",J63*L63)","v":""},{"$f":"IF(M63=0,\"\",J63*M63)","v":""},{"$f":"IF(N63=0,\"\",J63*N63)","v":""},{"$f":"SUM(Q63:T63)","v":0},{"$f":"IF(K63=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L63=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M63=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N63=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V63:Y63)*J63","v":40}]
["รวมคะแนน (2.4.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J63:J63)","v":{"v":5,"d":"5.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U64=0,\"\",U64)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q63:Q63)","v":0},0,0,0,0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q65>0,Q65,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R65=0,\"\",R65)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U64=0,0,(J64*4*2)-Z64)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q65>0,U64*H62/Q65,0)","v":0},null,null,{"$f":"U64+Z64","v":40}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (2.4) 20 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q66>0,Q66,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U66=0,\"\",U66)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q61+Q65","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R61+R65","v":0},null,null,{"$f":"Z57*R66/100","v":0}]
["รวมคะแนนระบบเครื่องไฟฟ้าฯ 30 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(R67>0,R67,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q67=0,\"\",Q67)","v":""},"ร้อยละ",{"$f":"U30+U42+U56+U66","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Q30+Q42+Q56+Q66","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["รวมคะแนนระบบเครื่องไฟฟ้าฯ ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน",{"$nulls":8},{"v":100,"d":"100.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q68=0,\"\",Q68)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q67*Z12/100","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["คำแนะนำในการประเมินองค์วัตถุ"]
["1. สภาพโดยทั่วไป"]
[null,"พร้อม",null,2,"=","ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ ไม่มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปเรียบร้อย"]
[null,"พร้อม",null,1,"=","ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปไม่เรียบร้อย"]
[null,"ไม่พร้อม",null,0,"=","มีข้อบกพร่อง มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปสกปรกไม่เรียบร้อย"]
["2. สมรรถนะ"]
[null,"(พร้อม 2) หมายถึง"]
[null,"- ค่ากำลังดันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานสมบูรณ์ได้ตามเกณฑ์"]
[null,"- ค่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- การแสดงผล แสดงค่าต่าง ๆ ได้ถูกต้อง"]
[null,"- ระบบไม่มีการรั่วไหลขณะเดินเครื่อง",{"$nulls":6},"- การประมวลผลค่าการทำงานถูกต้อง"]
[null,"(พร้อม 1) หมายถึง"]
[null,"- ค่ากำลังดันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานได้แต่ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์"]
[null,"- ค่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- การแสดงผล แสดงค่าต่าง ๆ ได้แต่ไม่สมบูรณ์"]
[null,"- ระบบมีการรั่วไหลเล็กน้อยขณะเดินเครื่อง",{"$nulls":6},"- การประมวลผลค่าการทำงานได้แต่ไม่สมบูรณ์"]
[null,"(ไม่พร้อม 0) หมายถึง"]
[null,"- ค่ากำลังดันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ทำงานไม่ได้"]
[null,"- ค่าอุณหภูมิไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด",{"$nulls":6},"- การแสดงผล แสดงค่าต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง"]
[null,"- ระบบมีการรั่วไหลมากขณะเดินเครื่อง",{"$nulls":6},"- การประมวลผลค่าการทำงานไม่ถูกต้อง"]
["3. สมรรถนะของเครื่องกำเนิด, ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า และแผงสวิทช์บอร์ด"]
[null,"ใช้ราชการได้",{"$nulls":7},"ประสิทธิภาพ"]
[null,"พร้อม 2  ",null,"อุปกรณ์หรือระบบใช้งานได้",{"$nulls":5},"พร้อม 2  ","ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์  ทำงานได้สมบูรณ์ตามเกณฑ์"]
[null,"พร้อม 1  ",null,"อุปกรณ์หรือระบบใช้งานได้ไม่สมบูรณ์",{"$nulls":5},"พร้อม 1  ","ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์  ทำงานได้ไม่สมบูรณ์"]
[null,"ไม่พร้อม 0  ",null,"อุปกรณ์หรือระบบใช้งานไม่ได้",{"$nulls":5},"ไม่พร้อม 0  ","ทำงานไม่ได้"]
[null,"การแสดงผล",{"$nulls":7},"การประมวลผล"]
[null,"พร้อม 2  ",null,"การแสดงค่าต่าง ๆ แสดงค่าถูกต้อง",{"$nulls":5},"พร้อม 2  ","การประมวลค่าการทำงาน ถูกต้อง"]
[null,"พร้อม 1  ",null,"การแสดงค่าต่าง ๆ แสดงค่าไม่ครบถ้วน",{"$nulls":5},"พร้อม 1  ","การประมวลค่าการทำงาน ไม่ครบถ้วน"]
[null,"ไม่พร้อม 0  ",null,"การแสดงค่าต่าง ๆ แสดงค่าไม่ถูกต้อง",{"$nulls":5},"ไม่พร้อม 0  ","การประมวลค่าการทำงาน  ไม่ถูกต้อง"]
["ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"ผู้ประเมิน"]
[{"$nulls":9},"/           /"]