{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ผนวก"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ผนวก","index":0,"n_rows":260,"n_cols":18,"rows_kept":260,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[4,4,4,13],[5,1,5,8],[5,10,5,13],[6,5,6,13],[8,0,11,0],[8,1,11,9],[8,10,8,13],[21,0,21,9],[22,0,22,9],[28,0,28,9],[29,0,29,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[41,0,41,9],[42,0,42,9],[48,0,48,9],[49,0,49,9],[57,0,57,9],[58,0,58,9],[63,0,63,9],[64,0,64,9],[71,0,71,9],[72,0,72,9],[77,0,77,9],[78,0,78,9],[85,0,85,9],[86,0,86,9],[95,0,95,9],[96,0,96,9],[102,0,102,9],[103,0,103,9],[108,0,108,9],[109,0,109,9],[115,0,115,9],[116,0,116,9],[121,0,121,9],[122,0,122,9],[129,0,129,9],[130,0,130,9],[135,0,135,9],[136,0,136,9],[143,0,143,9],[144,0,144,9],[149,0,149,9],[150,0,150,9],[157,0,157,9],[158,0,158,9],[165,0,165,9],[166,0,166,9],[171,0,171,9],[172,0,172,9],[178,0,178,9],[179,0,179,9],[184,0,184,9],[185,0,185,9],[192,0,192,9],[193,0,193,9],[198,0,198,9],[199,0,199,9],[204,0,204,9],[205,0,205,9],[211,0,211,9],[212,0,212,9],[217,0,217,9],[218,0,218,9],[223,0,223,9],[224,0,224,9],[231,0,231,9],[232,0,232,9],[238,0,238,9],[239,0,239,9],[245,0,245,9],[246,0,246,9],[252,0,252,9],[253,0,253,9],[258,0,258,9],[259,0,259,9]]}
["แบบการประเมินความพร้อมของเรือ"]
["สาขา การช่างกล (องค์วัตถุ)"]
["ผนวก รายการ Check List ของระบบเครื่องจักรช่วย"]
[]
["หน่วย/เรือที่รับการประเมิน"]
["ผู้ประเมิน",{"$nulls":8},"ตำแหน่ง"]
["วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน"]
[]
["หัวข้อ","รายการ",{"$nulls":8},"คะแนนการประเมิน"]
[{"$nulls":10},"หมายเลข1","หมายเลข2","หมายเลข3","หมายเลข4"]
[{"$nulls":10},"พร้อม/ไม่พร้อม","พร้อม/ไม่พร้อม","พร้อม/ไม่พร้อม","พร้อม/ไม่พร้อม"]
[{"$nulls":10},"1/0","1/0","1/0","1/0",1,2,3,4]
[3,"ระบบเครื่องจักรช่วย"]
[null,3.1,"เครื่องปรับอากาศ"]
[null,"3.1.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"3.1.1.1","คอมเพรสเซอร์"]
[null,null,"3.1.1.1.1","ตัวคอมเพรสเซอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K17=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L17=0,0,1)","v":0},0,0]
[null,null,"3.1.1.1.2","เกจกำลังดันต่ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K18=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L18=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M18=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N18=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.1.3","เกจกำลังดันสูง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.1.1.4","เกจกำลังดันน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 พร้อม 3 ข้อ ได้ 1 พร้อม 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O22>0,O22,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P22>0,P22,\"\")","v":""},"","",{"$f":"SUM(O17:O20)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R17:R20)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O23>0,O23,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O2=4,2,IF(O22=3,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R2=4,2,IF(R22=3,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.1.2","คอนเดนเซอร์"]
[null,null,"3.1.1.2.1","ตัวคอนเดนเซอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K25=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L25=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M25=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N25=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.2.2","เกจกำลังดันน้ำหล่อทางเข้า",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K26=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L26=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M26=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N26=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.2.3","เกจกำลังดันน้ำหล่อทางออก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O29>0,O29,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P29>0,P29,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q29>0,Q29,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R29>0,R29,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O25:O27)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R25:R27)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O30>0,O30,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O29=3,2,IF(O29=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R29=3,2,IF(R29=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.1.3","เอ๊กซ์แพนชั่นวาล์ว"]
[null,null,"3.1.1.3.1","ตัวเอ๊กซ์แพนชั่นวาล์ว",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K32=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L32=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M32=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N32=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.3.2","กระเปาะ Remote bulb",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K33=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L33=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M33=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N33=0,0,1)","v":0}]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O35>0,O35,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P35>0,P35,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q35>0,Q35,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R35>0,R35,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O32:O33)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R32:R33)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O36>0,O36,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O35=2,2,IF(O35=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R35=2,2,IF(R35=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.1.4","อีวาพอเรเตอร์"]
[null,null,"3.1.1.4.1","ตัวอีวาพอเรเตอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K38=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L38=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M38=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N38=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.4.2","เกจอุณหภูมิทางเข้า",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.1.4.3","เกจอุณหภูมิทางออก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O42>0,O42,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P42>0,P42,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q42>0,Q42,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R42>0,R42,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O38:O40)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R38:R40)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O43>0,O43,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O42=3,2,IF(O42=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R42=3,2,IF(R42=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.1.5","FAN COIL / AHU"]
[null,null,"3.1.1.5.1","ตัว FAN COIL / AHU",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K45=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L45=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M45=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N45=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.5.2","อุณหภูมิทางเข้า",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.1.5.3","อุณหภูมิทางออก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O49>0,O49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P49>0,P49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q49>0,Q49,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R49>0,R49,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O45:O47)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R45:R47)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.5)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O50>0,O50,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O49=3,2,IF(O49=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R49=3,2,IF(R49=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.1.6","อุปกรณ์ควบคุม"]
[null,null,"3.1.1.6.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K52=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L52=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M52=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N52=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.6.2","Low Pressure Switch",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.1.6.3","Oil Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K54=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L54=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M54=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N54=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.6.4","Flow Switch",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.1.6.5","Thermostat",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  5 ข้อ ได้ 2 พร้อม 4 ข้อ ได้ 1 พร้อม 3 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O58>0,O58,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P58>0,P58,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q58>0,Q58,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R58>0,R58,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O52:O56)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R52:R56)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.6)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O59>0,O59,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O58=5,2,IF(O58=4,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R58=5,2,IF(R58=4,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.1.7","ท่อทางระบบ"]
[null,null,"3.1.1.7.1","ฉนวนหุ้มท่อทางด้านความดันต่ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K61=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L61=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M61=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N61=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.1.7.2","ท่อทางด้านความดันสูง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O64>0,O64,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P64>0,P64,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q64>0,Q64,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R64>0,R64,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O61:O62)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R61:R62)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.1.7)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O65>0,O65,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O64=2,2,IF(O64=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R64=2,2,IF(R64=1,1,0))","v":0}]
[null,"3.1.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"3.1.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน"]
[null,null,"3.1.2.1.1","กำลังดันทางด้านความดันต่ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K68=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L68=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M68=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N68=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.2.1.2","กำลังดันทางด้านความดันสูง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K69=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"3.1.2.1.3","กำลังดันน้ำมันหล่อ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O72>0,O72,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P72>0,P72,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q72>0,Q72,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R72>0,R72,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O68:O70)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R68:R70)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.2.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O73>0,O73,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O72=3,2,IF(O72=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R72=3,2,IF(R72=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.2.2","ค่าเกณฑ์อุณภูมิ"]
[null,null,"3.1.2.2.1","อุณหภูมิทางเข้า-ออก อีวาพอเรเตอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K75=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L75=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M75=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N75=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.2.2.2","อุณหภูมิทางเข้า-ออก FAN COIL/AHU",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K76=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O78>0,O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P78>0,P78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q78>0,Q78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R78>0,R78,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O75:O76)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R75:R76)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.2.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O79>0,O79,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O78=2,2,IF(O78=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R78=2,2,IF(R78=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.1.2.3","ระบบควบคุม"]
[null,null,"3.1.2.3.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K81=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L81=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M81=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N81=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.1.2.3.2","Low Pressure Switch",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.2.3.3","Oil Pressure Switch",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.1.2.3.4","Thermostat",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 พร้อม 3 ข้อ ได้ 1 พร้อม 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O86>0,O86,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P86>0,P86,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q86>0,Q86,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R86>0,R86,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O81:O84)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R81:R84)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.1.2.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O87>0,O87,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O86=4,2,IF(O86=3,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R86=4,2,IF(R86=3,1,0))","v":0}]
[null,3.2,"เครื่องทำความเย็น"]
[null,"3.2.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"3.2.1.1","คอมเพรสเซอร์"]
[null,null,"3.2.1.1.1","ตัวคอมเพรสเซอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K91=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L91=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M91=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N91=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.1.2","เกจกำลังดันต่ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K92=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"3.2.1.1.3","เกจกำลังดันสูง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K93=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L93=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M93=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N93=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.1.4","เกจกำลังดันน้ำมันหล่อลื่น",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 พร้อม 3 ข้อ ได้ 1 พร้อม 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O96>0,O96,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P96>0,P96,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q96>0,Q96,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R96>0,R96,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O91:O94)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R91:R94)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O97>0,O97,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O96=4,2,IF(O96=3,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R96=4,2,IF(R96=3,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.1.2","คอนเดนเซอร์"]
[null,null,"3.2.1.2.1","ตัวคอนเดนเซอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K99=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L99=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M99=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N99=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.2.2","เกจกำลังดันน้ำหล่อทางเข้า",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K100=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L100=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M100=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N100=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.2.3","เกจกำลังดันน้ำหล่อทางออก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O103>0,O103,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P103>0,P103,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q103>0,Q103,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R103>0,R103,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O99:O101)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R99:R101)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O104>0,O104,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O103=3,2,IF(O103=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R103=3,2,IF(R103=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.1.3","เอ๊กซ์แพนชั่นวาล์ว"]
[null,null,"3.2.1.3.1","ตัวเอ๊กซ์แพนชั่นวาล์ว",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K106=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L106=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M106=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N106=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.3.2","กระเปาะ Remote bulb",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O109>0,O109,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P109>0,P109,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q109>0,Q109,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R109>0,R109,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O106:O107)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R106:R107)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O110>0,O110,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O109=2,2,IF(O109=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R109=2,2,IF(R109=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.1.4","อีวาพอเรเตอร์"]
[null,null,"3.2.1.4.1","ตัวอีวาพอเรเตอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K112=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L112=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M112=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N112=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.4.2","เกจอุณหภูมิทางเข้า",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K113=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L113=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M113=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N113=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.4.3","เกจอุณหภูมิทางออก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O116>0,O116,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P116>0,P116,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q116>0,Q116,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R116>0,R116,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O112:O114)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R112:R114)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O117>0,O117,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O116=3,2,IF(O116=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R116=3,2,IF(R116=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.1.5","ห้องเสบียง"]
[null,null,"3.2.1.5.1","ชั้นวางเสบียง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K119=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L119=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M119=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N119=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.5.2","ฉนวนกันความร้อนห้อง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O122>0,O122,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P122>0,P122,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q122>0,Q122,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R122>0,R122,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O119:O120)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R119:R120)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.5)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O123>0,O123,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O122=2,2,IF(O122=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R122=2,2,IF(R122=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.1.6","อุปกรณ์ควบคุม"]
[null,null,"3.2.1.6.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K125=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L125=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M125=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N125=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.6.2","Low Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K126=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"3.2.1.6.3","Oil Pressure Switch",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.2.1.6.4","Thermostat",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 พร้อม 3 ข้อ ได้ 1 พร้อม 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O130>0,O130,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P130>0,P130,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q130>0,Q130,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R130>0,R130,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O125:O128)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R125:R128)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.6)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O131>0,O131,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O130=4,2,IF(O130=3,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R130=4,2,IF(R130=3,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.1.7","ท่อทางระบบ"]
[null,null,"3.2.1.7.1","ฉนวนหุ้มท่อทางด้านความดันต่ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K133=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L133=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M133=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N133=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.1.7.2","ท่อทางด้านความดันสูง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O136>0,O136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P136>0,P136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q136>0,Q136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R136>0,R136,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O133:O134)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R133:R134)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.1.7)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O137>0,O137,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O136=2,2,IF(O136=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R136=2,2,IF(R136=1,1,0))","v":0}]
[null,"3.2.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"3.2.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน"]
[null,null,"3.2.2.1.1","กำลังดันทางด้านความดันต่ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K140=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L140=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M140=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N140=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.2.1.2","กำลังดันทางด้านความดันสูง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K141=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"3.2.2.1.3","กำลังดันน้ำมันหล่อ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O144>0,O144,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P144>0,P144,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q144>0,Q144,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R144>0,R144,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O140:O142)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R140:R142)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.2.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O145>0,O145,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O144=3,2,IF(O144=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R144=3,2,IF(R144=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.2.2","ค่าเกณฑ์อุณภูมิ"]
[null,null,"3.2.2.2.1","อุณหภูมิทางเข้า-ออก อีวาพอเรเตอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K147=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L147=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M147=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N147=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.2.2.2","อุณหภูมิห้องเสบียง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K148=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O150>0,O150,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P150>0,P150,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q150>0,Q150,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R150>0,R150,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O147:O148)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R147:R148)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.2.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O151>0,O151,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O150=2,2,IF(O150=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R150=2,2,IF(R150=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.2.2.3","ระบบควบคุม"]
[null,null,"3.2.2.3.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K153=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L153=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M153=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N153=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.2.3.2","Low Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K154=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L154=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M154=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N154=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.2.2.3.3","Oil Pressure Switch",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.2.2.3.4","Thermostat",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 พร้อม 3 ข้อ ได้ 1 พร้อม 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O158>0,O158,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P158>0,P158,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q158>0,Q158,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R158>0,R158,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O153:O156)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R153:R156)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.2.2.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O159>0,O159,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O158=4,2,IF(O158=3,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R158=4,2,IF(R158=3,1,0))","v":0}]
[null,3.3,"เครื่องอัดลม"]
[null,"3.3.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"3.3.1.1","คอมเพรสเซอร์"]
[null,null,"3.3.1.1.1","กรองอากาศ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K163=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L163=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M163=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N163=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.1.2","ท่อทางระบบ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K164=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O166>0,O166,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P166>0,P166,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q166>0,Q166,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R166>0,R166,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O162:O164)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R162:R164)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O167>0,O167,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O166=2,2,IF(O166=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R166=2,2,IF(R166=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.1.2","มอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์"]
[null,null,"3.3.1.2.1","ระบบควบคุมมอเตอร์",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K169=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L169=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M169=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N169=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.2.2","อุปกรณ์ส่งต่อกำลังขับ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K170=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O172>0,O172,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P172>0,P172,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q172>0,Q172,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R172>0,R172,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O168:O170)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R168:R170)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O173>0,O173,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O172=2,2,IF(O172=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R172=2,2,IF(R172=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.1.3","อุปกรณ์ควบคุม / safety"]
[null,null,"3.3.1.3.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K175=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L175=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M175=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N175=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.3.2","Low Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K176=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L176=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M176=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N176=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.3.3","Safety Velve",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K177=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O179>0,O179,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P179>0,P179,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q179>0,Q179,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R179>0,R179,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O175:O177)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R175:R177)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O180>0,O180,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O179=3,2,IF(O179=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R179=3,2,IF(R179=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.1.4","ระบบระบายความร้อน"]
[null,null,"3.3.1.4.1","คูลเลอร์ระบายอากาศแบบใช้น้ำ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K182=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L182=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M182=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N182=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.4.2","คูลเลอร์ระบายความร้อนแบบใช้อากาศ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K183=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O185>0,O185,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P185>0,P185,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q185>0,Q185,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R185>0,R185,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O182:O183)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R182:R183)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.4)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O186>0,O186,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O185=2,2,IF(O185=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R185=2,2,IF(R185=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.1.5","ขวดเก็บอากาศ"]
[null,null,"3.3.1.5.1","ตัวขวดเก็บอากาศ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K188=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L188=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M188=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N188=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.5.2","เกจกำลังดัน",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K189=0,0,1)","v":0},0,0,0]
[null,null,"3.3.1.5.3","ลิ้นระบายน้ำคอนเดน",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K190=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L190=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M190=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N190=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.5.4","ลิ้นปิด-เปิดขวดเก็บอากาศ",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  4 ข้อ ได้ 2 พร้อม 3 ข้อ ได้ 1 พร้อม 2 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O193>0,O193,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P193>0,P193,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q193>0,Q193,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R193>0,R193,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O188:O191)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R188:R191)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.5)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O194>0,O194,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O193=4,2,IF(O193=3,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R193=4,2,IF(R193=3,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.1.6","เกจวัดกำลังดัน"]
[null,null,"3.3.1.6.1","เกจกำลังดันรวม",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K196=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L196=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M196=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N196=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.6.2","เกจกำลังดันประจำขวดเก็บอากาศ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K197=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O199>0,O199,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P199>0,P199,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q199>0,Q199,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R199>0,R199,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O196:O197)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R196:R197)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.6)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O200>0,O200,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O199=2,2,IF(O199=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R199=2,2,IF(R199=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.1.7","ท่อทางระบบ"]
[null,null,"3.3.17.1","ท่อทางเข้า-ออกของแต่ละสเตจ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K202=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L202=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M202=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N202=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.1.7.2","ท่อทางเข้า-ออกขวดเก็บอากาศ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K203=0,0,1)","v":0},0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O205>0,O205,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P205>0,P205,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q205>0,Q205,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R205>0,R205,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O202:O203)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R202:R203)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.1.7)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O206>0,O206,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O205=2,2,IF(O205=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R205=2,2,IF(R205=1,1,0))","v":0}]
[null,"3.3.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"3.3.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน"]
[null,null,"3.3.2.1.1","กำลังดันแต่ละสเตจ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K209=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L209=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M209=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N209=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.2.1.2","กำลังดันรวม",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O212>0,O212,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P212>0,P212,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q212>0,Q212,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R212>0,R212,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O209:O210)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R209:R210)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.2.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O213>0,O213,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O212=2,2,IF(O212=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R212=2,2,IF(R212=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.2.2","ค่าเกณฑ์อุณภูมิ"]
[null,null,"3.3.2.2.1","อุณหภูมิอากาศแต่ละสเตจ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K215=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L215=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M215=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N215=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.2.2.2","อุณหภูมิอากาศรวม",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O218>0,O218,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P218>0,P218,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q218>0,Q218,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R218>0,R218,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O215:O216)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R215:R216)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.2.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O219>0,O219,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O218=2,2,IF(O218=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R218=2,2,IF(R218=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.3.2.3","safety ระบบป้องกันอันตราย"]
[null,null,"3.3.2.3.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K221=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L221=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M221=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N221=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.3.2.3.2","safety Valve",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O224>0,O224,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P224>0,P224,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q224>0,Q224,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R224>0,R224,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O221:O222)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R221:R222)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.3.2.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O225>0,O225,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O224=2,2,IF(O224=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R224=2,2,IF(R224=1,1,0))","v":0}]
[null,3.4,"เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อ"]
[null,"3.4.1","สภาพโดยทั่วไป "]
[null,null,"3.4.1.1","สภาพความเรียบร้อยของมอเตอร์ / ปั๊ม"]
[null,null,"3.4.1.1.1","มอเตอร์ขับ",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K229=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L229=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M229=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N229=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.4.1.1.2","ปั๊มน้ำมัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O232>0,O232,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P232>0,P232,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q232>0,Q232,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R232>0,R232,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O229:O230)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R229:R230)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.4.1.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O233>0,O233,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O232=2,2,IF(O232=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R232=2,2,IF(R232=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.4.1.2","สภาพความเรียบร้อยของตัวเครื่องแยก"]
[null,null,"3.4.1.2.1","ตัวเครื่องแยก",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K235=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L235=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M235=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N235=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.4.1.2.2","ท่อทางเข้าเครื่อง",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K236=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L236=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M236=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N236=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.4.1.2.3","ท่อทางออกจากเครื่อง",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O239>0,O239,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P239>0,P239,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q239>0,Q239,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R239>0,R239,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O235:O237)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R235:R237)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.4.1.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O240>0,O240,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O239=3,2,IF(O239=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R239=3,2,IF(R239=2,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.4.1.3","สภาพความเรียบร้อยของระบบควบคุม"]
[null,null,"3.4.1.3.1","Volt meter",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K242=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L242=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M242=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N242=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.4.1.3.2","Amp. meter",{"$nulls":10},0,0,0,0]
[null,null,"3.4.1.3.3","เกจกำลังดันน้ำมัน",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  3 ข้อ ได้ 2 พร้อม 2 ข้อ ได้ 1 พร้อม 1 ข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O246>0,O246,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P246>0,P246,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q246>0,Q246,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R246>0,R246,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O242:O244)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R242:R244)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.4.1.3)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O247>0,O247,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O246=3,2,IF(O246=2,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R246=3,2,IF(R246=2,1,0))","v":0}]
[null,"3.4.2","สมรรถนะ"]
[null,null,"3.4.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน"]
[null,null,"3.4.2.1.1","กำลังดันน้ำมันเข้า",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K250=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L250=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M250=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N250=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.4.2.1.2","กำลังดันน้ำมันออก",{"$nulls":10},0,0,0,0]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O253>0,O253,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P253>0,P253,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q253>0,Q253,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R253>0,R253,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O250:O251)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R250:R251)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.4.2.1)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O254>0,O254,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O253=2,2,IF(O253=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R253=2,2,IF(R253=1,1,0))","v":0}]
[null,null,"3.4.2.2","ระบบควบคุม"]
[null,null,"3.4.2.2.1","High Pressure Switch",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K256=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L256=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M256=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N256=0,0,1)","v":0}]
[null,null,"3.4.2.2.2","Overload",{"$nulls":10},{"$f":"IF(K257=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(L257=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(M257=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(N257=0,0,1)","v":0}]
["***หมายเหตุ พร้อม  2 ข้อ ได้ 2 พร้อม 1 ข้อ ได้ 1 ไม่พร้อมทุกข้อ ได้ 0"]
["รวมคะแนน",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O259>0,O259,\"\")","v":""},{"$f":"IF(P259>0,P259,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Q259>0,Q259,\"\")","v":""},{"$f":"IF(R259>0,R259,\"\")","v":""},{"$f":"SUM(O256:O257)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(R256:R257)","v":0}]
["คะแนนที่ได้ (3.4.2.2)",{"$nulls":9},{"$f":"IF(O260>0,O260,\"\")","v":""},"","","",{"$f":"IF(O259=2,2,IF(O259=1,1,0))","v":0},0,0,{"$f":"IF(R259=2,2,IF(R259=1,1,0))","v":0}]