{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1203"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1203","index":0,"n_rows":106,"n_cols":26,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,15],[4,4,4,15],[5,1,5,9],[5,11,5,15],[6,5,6,15],[8,0,10,0],[8,1,10,8],[8,9,10,9],[8,10,8,13],[8,14,10,14],[8,15,10,15],[21,0,21,8],[22,0,22,8],[27,0,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[39,0,39,8],[40,0,40,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[57,0,57,8],[58,0,58,8],[63,0,63,8],[64,0,64,8],[65,0,65,8],[71,0,71,8],[72,0,72,8],[76,0,76,8],[77,0,77,8],[78,0,78,8],[79,0,79,8],[80,0,80,8],[101,0,101,15],[102,0,102,15],[104,8,104,12],[105,9,105,11]]}
["แบบการประเมินความพร้อมของเรือ"]
["สาขา การช่างกล (องค์วัตถุ)"]
["ระบบเครื่องจักรช่วย และ อื่น ๆ"]
[]
["หน่วย/เรือที่รับการประเมิน"]
["ผู้ประเมิน",{"$nulls":9},"ตำแหน่ง"]
["วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน"]
[]
["หัวข้อ","รายการ",{"$nulls":7},"น้ำหนัก\nคะแนน","คะแนนการประเมิน",{"$nulls":3},"คะแนน\nที่ได้","หมายเหตุ"]
[{"$nulls":10},"หมายเลข1","หมายเลข2","หมายเลข3","หมายเลข4"]
[{"$nulls":10},"2/1/0","2/1/0","2/1/0","2/1/0",null,null,1,2,3,4,"sum1",1,2,3,4,"sum2"]
[3,"ระบบเครื่องจักรช่วย   ฝล.1203  20/100 ",{"$nulls":23},20]
[null,3.1,"เครื่องปรับอากาศ (25)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},25]
[null,"3.1.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"3.1.1.1","คอมเพรสเซอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U15=0,\"\",U15)","v":""},null,{"$f":"IF(K15=0,\"\",J15*K15)","v":""},{"$f":"IF(L15=0,\"\",J15*L15)","v":""},{"$f":"IF(M15=0,\"\",J15*M15)","v":""},{"$f":"IF(N15=0,\"\",J15*N15)","v":""},{"$f":"SUM(Q15:T15)","v":0},{"$f":"IF(K15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N15=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V15:Y15)*J15","v":24}]
[null,null,"3.1.1.2","คอนเดนเซอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.1.1.3","เอ๊กซ์แพนชั่นวาล์ว",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.1.1.4","อีวาพอเรเตอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.1.1.5","FAN COIL / AHU",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U19=0,\"\",U19)","v":""},null,{"$f":"IF(K19=0,\"\",J19*K19)","v":""},{"$f":"IF(L19=0,\"\",J19*L19)","v":""},{"$f":"IF(M19=0,\"\",J19*M19)","v":""},{"$f":"IF(N19=0,\"\",J19*N19)","v":""},{"$f":"SUM(Q19:T19)","v":0},{"$f":"IF(K19=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L19=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M19=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N19=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V19:Y19)*J19","v":24}]
[null,null,"3.1.1.6","อุปกรณ์ควบคุม",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.1.1.7","ฉนวนหุ้มท่อ / ท่อทางระบบ",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,16]
["รวมคะแนน (3.1.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J15:J21)","v":{"v":20,"d":"20.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U22=0,\"\",U22)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q15:Q21)","v":0},{"$f":"SUM(R15:R21)","v":0},{"$f":"SUM(S15:S21)","v":0},0,{"$f":"SUM(U15:U21)","v":0},{"$f":"SUM(V15:V21)","v":14},{"$f":"SUM(W15:W21)","v":14},{"$f":"SUM(X15:X21)","v":14},14,{"$f":"SUM(Z15:Z21)","v":160}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q23>0,Q23,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R23=0,\"\",R23)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U22=0,0,(J22*4*2)-Z22)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q23>0,U22*H14/Q23,0)","v":0},null,null,{"$f":"U22+Z22","v":160}]
[null,"3.1.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"3.1.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U25=0,\"\",U25)","v":""},null,{"$f":"IF(K25=0,\"\",J25*K25)","v":""},{"$f":"IF(L25=0,\"\",J25*L25)","v":""},{"$f":"IF(M25=0,\"\",J25*M25)","v":""},{"$f":"IF(N25=0,\"\",J25*N25)","v":""},{"$f":"SUM(Q25:T25)","v":0},{"$f":"IF(K25=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L25=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M25=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N25=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V25:Y25)*J25","v":40}]
[null,null,"3.1.2.2","ค่าเกณฑ์อุณหภูมิ",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"3.1.2.3","ระบบควบคุม",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (3.1.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J25:J27)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U28=0,\"\",U28)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q25:Q27)","v":0},0,0,0,0,6,6,6,6,120]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q29>0,Q29,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R29=0,\"\",R29)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U28=0,0,(J28*4*2)-Z28)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q29>0,U28*H24/Q29,0)","v":0},null,null,{"$f":"U28+Z28","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (3.1) 25 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q30>0,Q30,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U30=0,\"\",U30)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q23+Q29","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(U22>0,R23+R29,0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(R30=0,0,Z13*R30/100)","v":0}]
[null,3.2,"เครื่องทำความเย็น (25)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},25]
[null,"3.2.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"3.2.1.1","คอมเพรสเซอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U33=0,\"\",U33)","v":""},null,{"$f":"IF(K33=0,\"\",J33*K33)","v":""},{"$f":"IF(L33=0,\"\",J33*L33)","v":""},{"$f":"IF(M33=0,\"\",J33*M33)","v":""},{"$f":"IF(N33=0,\"\",J33*N33)","v":""},{"$f":"SUM(Q33:T33)","v":0},{"$f":"IF(K33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N33=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V33:Y33)*J33","v":24}]
[null,null,"3.2.1.2","คอนเดนเซอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U34=0,\"\",U34)","v":""},null,{"$f":"IF(K34=0,\"\",J34*K34)","v":""},{"$f":"IF(L34=0,\"\",J34*L34)","v":""},{"$f":"IF(M34=0,\"\",J34*M34)","v":""},{"$f":"IF(N34=0,\"\",J34*N34)","v":""},{"$f":"SUM(Q34:T34)","v":0},{"$f":"IF(K34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N34=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V34:Y34)*J34","v":24}]
[null,null,"3.2.1.3","เอ๊กซ์แพนชั่นวาล์ว",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.2.1.4","อีวาพอเรเตอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.2.1.5","ห้องเสบียง",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.2.1.6","อุปกรณ์ควบคุม",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.2.1.7","ฉนวนหุ้มท่อ / ท่อทางระบบ",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,16]
["รวมคะแนน (3.2.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J33:J39)","v":{"v":20,"d":"20.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U40=0,\"\",U40)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q33:Q39)","v":0},0,0,0,0,14,14,14,14,160]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q41>0,Q41,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R41=0,\"\",R41)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U40=0,0,(J40*4*2)-Z40)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q41>0,U40*H32/Q41,0)","v":0},null,null,{"$f":"U40+Z40","v":160}]
[null,"3.2.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"3.2.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U43=0,\"\",U43)","v":""},null,{"$f":"IF(K43=0,\"\",J43*K43)","v":""},{"$f":"IF(L43=0,\"\",J43*L43)","v":""},{"$f":"IF(M43=0,\"\",J43*M43)","v":""},{"$f":"IF(N43=0,\"\",J43*N43)","v":""},{"$f":"SUM(Q43:T43)","v":0},{"$f":"IF(K43=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L43=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M43=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N43=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V43:Y43)*J43","v":40}]
[null,null,"3.2.2.2","ค่าเกณฑ์อุณหภูมิ",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U44=0,\"\",U44)","v":""},null,{"$f":"IF(K44=0,\"\",J44*K44)","v":""},{"$f":"IF(L44=0,\"\",J44*L44)","v":""},{"$f":"IF(M44=0,\"\",J44*M44)","v":""},{"$f":"IF(N44=0,\"\",J44*N44)","v":""},{"$f":"SUM(Q44:T44)","v":0},{"$f":"IF(K44=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L44=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M44=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N44=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V44:Y44)*J44","v":40}]
[null,null,"3.2.2.3","ระบบควบคุม",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (3.2.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J43:J45)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U46=0,\"\",U46)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q43:Q45)","v":0},0,0,0,0,6,6,6,6,120]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q47>0,Q47,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R47=0,\"\",R47)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U46=0,0,(J46*4*2)-Z46)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q47>0,U46*H42/Q47,0)","v":0},null,null,{"$f":"U46+Z46","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (3.2) 25 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q48>0,Q48,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U48=0,\"\",U48)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q41+Q47","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R41+R47","v":0},null,null,{"$f":"Z31*R48/100","v":0}]
[null,3.3,"เครื่องอัดลม (25)  (ตามผนวก)",{"$nulls":22},25]
[null,"3.3.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"3.3.1.1","คอมเพรสเซอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U51=0,\"\",U51)","v":""},null,{"$f":"IF(K51=0,\"\",J51*K51)","v":""},{"$f":"IF(L51=0,\"\",J51*L51)","v":""},{"$f":"IF(M51=0,\"\",J51*M51)","v":""},{"$f":"IF(N51=0,\"\",J51*N51)","v":""},{"$f":"SUM(Q51:T51)","v":0},{"$f":"IF(K51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N51=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V51:Y51)*J51","v":24}]
[null,null,"3.3.1.2","มอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.3.1.3","อุปกรณ์ควบคุม / safety ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U53=0,\"\",U53)","v":""},null,{"$f":"IF(K53=0,\"\",J53*K53)","v":""},{"$f":"IF(L53=0,\"\",J53*L53)","v":""},{"$f":"IF(M53=0,\"\",J53*M53)","v":""},{"$f":"IF(N53=0,\"\",J53*N53)","v":""},{"$f":"SUM(Q53:T53)","v":0},{"$f":"IF(K53=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L53=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M53=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N53=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V53:Y53)*J53","v":24}]
[null,null,"3.3.1.4","ระบบระบายความร้อน",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.3.1.5","ขวดเก็บอากาศ",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.3.1.6","เกจวัดกำลังดัน",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
[null,null,"3.3.1.7","ท่อทางระบบ",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,16]
["รวมคะแนน (3.3.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J51:J57)","v":{"v":20,"d":"20.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U58=0,\"\",U58)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q51:Q57)","v":0},0,0,0,0,14,14,14,14,160]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q59>0,Q59,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R59=0,\"\",R59)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U58=0,0,(J58*4*2)-Z58)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q59>0,U58*H50/Q59,0)","v":0},null,null,{"$f":"U58+Z58","v":160}]
[null,"3.3.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"3.3.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U61=0,\"\",U61)","v":""},null,{"$f":"IF(K61=0,\"\",J61*K61)","v":""},{"$f":"IF(L61=0,\"\",J61*L61)","v":""},{"$f":"IF(M61=0,\"\",J61*M61)","v":""},{"$f":"IF(N61=0,\"\",J61*N61)","v":""},{"$f":"SUM(Q61:T61)","v":0},{"$f":"IF(K61=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L61=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M61=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N61=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V61:Y61)*J61","v":40}]
[null,null,"3.3.2.2","ค่าเกณฑ์อุณหภูมิ",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
[null,null,"3.3.2.3","safety ระบบป้องกันอันตราย",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,40]
["รวมคะแนน (3.3.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J61:J63)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U64=0,\"\",U64)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q61:Q63)","v":0},0,0,0,0,6,6,6,6,120]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q65>0,Q65,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R65=0,\"\",R65)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U64=0,0,(J64*4*2)-Z64)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q65>0,U64*H60/Q65,0)","v":0},null,null,{"$f":"U64+Z64","v":120}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (3.3) 25 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q66>0,Q66,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U66=0,\"\",U66)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q59+Q65","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R59+R65","v":0},null,null,{"$f":"Z49*R66/100","v":0}]
[null,3.4,"เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อ (25) (ตามผนวก)",{"$nulls":22},25]
[null,"3.4.1","สภาพโดยทั่วไป ",{"$nulls":4},30,"คะแนน"]
[null,null,"3.4.1.1","สภาพความเรียบร้อยของมอเตอร์ / ปั๊ม",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U69=0,\"\",U69)","v":""},null,{"$f":"IF(K69=0,\"\",J69*K69)","v":""},{"$f":"IF(L69=0,\"\",J69*L69)","v":""},{"$f":"IF(M69=0,\"\",J69*M69)","v":""},{"$f":"IF(N69=0,\"\",J69*N69)","v":""},{"$f":"SUM(Q69:T69)","v":0},{"$f":"IF(K69=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L69=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M69=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N69=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V69:Y69)*J69","v":24}]
[null,null,"3.4.1.2","สภาพความเรียบร้อยของตัวเครื่องแยก",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U70=0,\"\",U70)","v":""},null,{"$f":"IF(K70=0,\"\",J70*K70)","v":""},{"$f":"IF(L70=0,\"\",J70*L70)","v":""},{"$f":"IF(M70=0,\"\",J70*M70)","v":""},{"$f":"IF(N70=0,\"\",J70*N70)","v":""},{"$f":"SUM(Q70:T70)","v":0},{"$f":"IF(K70=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L70=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M70=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N70=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V70:Y70)*J70","v":24}]
[null,null,"3.4.1.3","สภาพความเรียบร้อยของระบบควบคุม",{"$nulls":5},{"v":3,"d":"3.0"},{"$nulls":4},"",null,"","","","",0,2,2,2,2,24]
["รวมคะแนน (3.4.1)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J69:J71)","v":{"v":9,"d":"9.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U72=0,\"\",U72)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q69:Q71)","v":0},{"$f":"SUM(R69:R71)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(U69:U71)","v":0},6,6,6,6,72]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q73>0,Q73,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R73=0,\"\",R73)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U72=0,0,(J72*4*2)-Z72)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q73>0,U72*H68/Q73,0)","v":0},null,null,{"$f":"U72+Z72","v":72}]
[null,"3.4.2","สมรรถนะ",{"$nulls":4},70,"คะแนน"]
[null,null,"3.4.2.1","ค่าเกณฑ์กำลังดัน",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U75=0,\"\",U75)","v":""},null,{"$f":"IF(K75=0,\"\",J75*K75)","v":""},{"$f":"IF(L75=0,\"\",J75*L75)","v":""},{"$f":"IF(M75=0,\"\",J75*M75)","v":""},{"$f":"IF(N75=0,\"\",J75*N75)","v":""},{"$f":"SUM(Q75:T75)","v":0},{"$f":"IF(K75=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L75=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M75=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N75=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V75:Y75)*J75","v":40}]
[null,null,"3.4.2.2","ระบบควบคุม",{"$nulls":5},{"v":5,"d":"5.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U76=0,\"\",U76)","v":""},null,{"$f":"IF(K76=0,\"\",J76*K76)","v":""},{"$f":"IF(L76=0,\"\",J76*L76)","v":""},{"$f":"IF(M76=0,\"\",J76*M76)","v":""},{"$f":"IF(N76=0,\"\",J76*N76)","v":""},{"$f":"SUM(Q76:T76)","v":0},{"$f":"IF(K76=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(L76=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(M76=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"IF(N76=\"\",2,0)","v":2},{"$f":"SUM(V76:Y76)*J76","v":40}]
["รวมคะแนน (3.4.2)",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J75:J76)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U77=0,\"\",U77)","v":""},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q75:Q76)","v":0},{"$f":"SUM(R75:R76)","v":0},0,0,0,4,{"$f":"SUM(W75:W76)","v":4},{"$f":"SUM(X75:X76)","v":4},{"$f":"SUM(Y75:Y76)","v":4},{"$f":"SUM(Z75:Z76)","v":80}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q78>0,Q78,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(R78=0,\"\",R78)","v":""},"คะแนน",{"$f":"IF(U77=0,0,(J77*4*2)-Z77)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(Q78>0,U77*H74/Q78,0)","v":0},null,null,{"$f":"U77+Z77","v":80}]
["รวมคะแนนตามน้ำหนัก (3.4) 25 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(Q79>0,Q79,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(U79=0,\"\",U79)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q73+Q78","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"R73+R78","v":0},null,null,{"$f":"Z67*R79/100","v":0}]
["รวมคะแนนระบบขับเคลื่อน 20 คะแนน",{"$nulls":8},{"$f":"IF(R80>0,R80,\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q80=0,\"\",Q80)","v":""},"ร้อยละ",{"$f":"U30+U48+U66+U79","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Q30+Q48+Q66+Q79","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["รวมคะแนนระบบขับเคลื่อนของคะแนนเต็ม 100 คะแนน",{"$nulls":8},{"v":100,"d":"100.0"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q81=0,\"\",Q81)","v":""},"คะแนน",{"$f":"Q80*Z12/100","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[]
["คำแนะนำในการประเมินองค์วัตถุ"]
["1. สภาพโดยทั่วไป"]
[null,"พร้อม",null,2,"=","ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ ไม่มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปเรียบร้อย"]
[null,"พร้อม",null,1,"=","ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปไม่เรียบร้อย"]
[null,"ไม่พร้อม",null,0,"=","มีข้อบกพร่อง มีการรั่วไหลของระบบ สถาพโดยทั่วไปสกปรกไม่เรียบร้อย"]
["2. สมรรถนะ"]
[null,"ค่าเกณฑ์กำลังดัน"]
[null,"พร้อม 2 หมายถึง",{"$nulls":3}," ค่ากำลังดันในระบบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด"]
[null,"พร้อม 1 หมายถึง",{"$nulls":3}," ค่ากำลังดัน สูง/ต่ำ กว่าเกณฑ์ที่กำหนดอุปกรณ์สามารถทำงานได้"]
[null,"ไม่พร้อม 0 หมายถึง",{"$nulls":3}," ค่ากำลังดัน สูง/ต่ำ กว่าเกณฑ์ที่กำหนดอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้"]
[null,"ค่าเกณฑ์อุณหภูมิ"]
[null,"พร้อม 2 หมายถึง",{"$nulls":3}," ค่าอุณหภูมิในระบบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด"]
[null,"พร้อม 1 หมายถึง",{"$nulls":3}," ค่าอุณหภูมิ สูง/ต่ำ กว่าเกณฑ์ที่กำหนดอุปกรณ์สามารถทำงานได้"]
[null,"ไม่พร้อม 0 หมายถึง",{"$nulls":3}," ค่าอุณหภูมิ สูง/ต่ำ กว่าเกณฑ์ที่กำหนดอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้"]
[null,"ระบบควบคุม"]
[null,"พร้อม 2 หมายถึง",{"$nulls":3},"การประมวลค่าการทำงาน ถูกต้อง"]
[null,"พร้อม 1 หมายถึง",{"$nulls":3},"การประมวลค่าการทำงาน ไม่ครบถ้วน"]
[null,"ไม่พร้อม 0 หมายถึง",{"$nulls":3},"การประมวลค่าการทำงาน  ไม่ถูกต้อง"]
["ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"ผู้ประเมิน"]
[{"$nulls":9},"/           /"]