{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3300"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3300","index":0,"n_rows":196,"n_cols":22,"rows_kept":196,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,15],[4,4,4,15],[5,1,5,9],[5,11,5,15],[6,5,6,15],[8,0,10,0],[8,1,10,10],[8,11,10,11],[8,12,8,13],[8,14,10,14],[8,15,10,15],[183,7,183,13],[184,9,184,10],[184,12,184,13],[186,1,186,15],[191,1,191,15],[192,1,192,15],[194,8,194,12],[195,8,195,12],[196,0,196,15],[197,0,197,15],[198,0,198,15],[199,0,199,15],[200,0,200,15],[201,0,201,15],[202,0,202,15],[203,0,203,15],[204,0,204,15],[205,0,205,15],[206,0,206,15],[207,0,207,15],[208,0,208,15],[209,0,209,15],[210,0,210,15]]}
["แบบการประเมินความพร้อมของเรือ"]
["สาขา การส่งกำลังบำรุงในทะเล (องค์ยุทธวิธี)"]
["หัวข้อ การรับ - ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในทะเล"]
[]
["หน่วย/เรือที่รับการประเมิน"]
["ผู้ประเมิน",{"$nulls":9},"ตำแหน่ง"]
["วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน"]
[]
["หัวข้อ","รายการ",{"$nulls":9},"น้ำหนัก\nคะแนน","คะแนนการประเมิน",null,"คะแนน\nที่ได้","หมายเหตุ"]
[{"$nulls":12},"ปฏิบัติ","ไม่ปฏิบัติ"]
[{"$nulls":12},1,0,{"$nulls":4},"sum","%","count"]
[1,"ขั้นการเตรียมการ"]
[null,1.1,"เรือส่ง"]
[null,"-","เปิดฝาครอบท่อรับและหันท่อรับออกข้างเรือ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S14=0,\"\",S14)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L14=0,0,1*L14)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q14:R14)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P14=0,0,L14)","v":0}]
[null,"-","ตรวจสอบท่อรับว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ทำงาน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S15=0,\"\",S15)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L15=0,0,1*L15)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q15:R15)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P15=0,0,L15)","v":0}]
[null,null,"คล่องตัวไม่ติดขัดดังนี้ กระเดื่อง (Flag) กระดกขึ้นลงได้"]
[null,null,"อย่างอิสระ ท่อรับสามารถกระดกขึ้น – ลง หันไป"]
[null,null,"ทางขวา / ซ้าย อย่างอิสระ คันปลด (Manual "]
[null,null,"Release Lever) หัว Probe ทำงานได้คล่องไม่ติดขัด"]
[null,null,"และ Pelican Hook ทำงานได้คล่อง"]
[null,"-","ผลักคันปลด (Manual Release Lever) ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S21=0,\"\",S21)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L21=0,0,1*L21)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q21:R21)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P21=0,0,L21)","v":0}]
[null,null,"เข้าที่แล้วใส่สลักยึด"]
[null,"-","ติดรอกตีนไม้ขนาด 12 นิ้ว ที่ห่วงเหนือจุดหมุน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S23=0,\"\",S23)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L23=0,0,1*L23)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q23:R23)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P23=0,0,L23)","v":0}]
[null,null,"ของท่อรับ สำหรับเชือกนำ"]
[null,"-","ติดรอกตีนเหล็กขนาด 12 นิ้ว ที่พื้นดาดฟ้า",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S25=0,\"\",S25)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L25=0,0,1*L25)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q25:R25)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P25=0,0,L25)","v":0}]
[null,null,"โดยติดสลักกับ Reversible Deck Bolt สำหรับเชือกนำ"]
[null,"-","ร้อยเชือกขนาดเล็กผ่านรอกทั้งสอง เพื่อต่อกับ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S27=0,\"\",S27)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L27=0,0,1*L27)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q27:R27)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P27=0,0,L27)","v":0}]
[null,null,"เชือกนำ นำเชือกดึงผ่านรอก (ในกรณีที่ท่อรับอยู่สูงจากพื้น)"]
[null,"-","ใส่สเกลปลายด้านหนึ่งของเชือก Easing out Line ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S29=0,\"\",S29)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L29=0,0,1*L29)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q29:R29)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P29=0,0,L29)","v":0}]
[null,null,"กับห่วงที่ผนัง"]
[null,"-","ตรวจสอบซีลด้วยสายตาว่าไม่ชำรุดฉีกขาด",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S31=0,\"\",S31)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L31=0,0,1*L31)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q31:R31)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P31=0,0,L31)","v":0}]
[null,"-","ตรวจสอบภายในของท่อรับว่าไม่มีเศษวัสดุ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null,"หักตกค้างอยู่ภายใน"]
[null,"-","เจ้าหน้าที่ประจำแต่งกายและมีอุปกรณ์ป้องกัน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S34=0,\"\",S34)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L34=0,0,1*L34)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q34:R34)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P34=0,0,L34)","v":0}]
[null,null,"อันตรายเรียบร้อย"]
[null,"-","ตรวจสอบเครื่องมือ, เครื่องใช้และอุปกรณ์",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S36=0,\"\",S36)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L36=0,0,1*L36)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q36:R36)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P36=0,0,L36)","v":0}]
[null,null,"ในการปลดฉุกเฉินมีครบตามกำหนด"]
[null,1.2,"เรือรับ"]
[null,"-","หะเบสท่อส่งน้ำมันจนหัว Probe พ้นจากดาดฟ้าเรือ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S39=0,\"\",S39)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L39=0,0,1*L39)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q39:R39)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P39=0,0,L39)","v":0}]
[null,null,"แล้วใช้เชือกผูกยึดไว้ไม่ให้แกว่ง"]
[null,"-","จัดเรียงเชือกนำและเชือกอื่น ๆให้เรียบร้อย ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S41=0,\"\",S41)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L41=0,0,1*L41)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q41:R41)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P41=0,0,L41)","v":0}]
[null,null,"แล้วต่อเชือกปืนยิงส่งเชือกกับเชือกนำ"]
[null,"-","หย่อนลวด Spanwire และปลดสเกลจากที่ยึด",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S43=0,\"\",S43)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L43=0,0,1*L43)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q43:R43)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P43=0,0,L43)","v":0}]
[null,"-","ต่อเชือก Remating Line (เชือกยาวประมาณ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null,"60 ฟุต) กับหัวส่งบริเวณ Messenger Attachment"]
[null,null,"Hook อีกปลายหนึ่งต่อกับเชือกนำ"]
[null,"-","ผูกลวด Spanwire กับเชือกนำ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S47=0,\"\",S47)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L47=0,0,1*L47)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q47:R47)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P47=0,0,L47)","v":0}]
[null,"-","ต่อเชือกนำ และเชือกนำกลับ (Messenger Return",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null,"Line) กับหัวส่ง"]
[null,"-","ต่อเชือกสายโทรศัพท์ และเชือกระยะ (ถ้าไม่ได้ส่งแยก",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S50=0,\"\",S50)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L50=0,0,1*L50)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q50:R50)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P50=0,0,L50)","v":0}]
[null,"-","ต่างหาก) กับเชือกนำ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,"-","เปิดลิ้นน้ำมัน และปั๊มนํ้ามันให้พร้อม",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,"-","เจ้าหน้าที่ประจำแต่งกายและมีอุปกรณ์ป้องกัน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null,"อันตรายเรียบร้อย"]
[null,"-","ตรวจสอบเครื่องมือ, เครื่องใช้และอุปกรณ์",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S55=0,\"\",S55)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L55=0,0,1*L55)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q55:R55)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P55=0,0,L55)","v":0}]
[null,null,"ในการปลดฉุกเฉินมีครบตามกำหนด"]
[null,1.3,"การปฏิบัติด้านการ ปคส."]
[null,null,"1.3.1 ขั้นเตรียมการทาง ปคส. (เรือรับ - ส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง)"]
[null,null," -","มีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ปคส.",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S59=0,\"\",S59)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L59=0,0,1*L59)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q59:R59)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P59=0,0,L59)","v":0}]
[null,null," -"," มีการจัดเจ้าหน้าที่ safety จำนวน ๑ นาย ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[{"$nulls":3},"พร้อมเครื่องมือดับเพลิงเบี้องต้น "]
[{"$nulls":3},"ประจำจุดรับ-ส่งน้ำมันเชื้อเพลิง"]
[null,null," -","มีการจัดเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อม standby ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S63=0,\"\",S63)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L63=0,0,1*L63)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q63:R63)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P63=0,0,L63)","v":0}]
[{"$nulls":3},"บริเวณจุดรับ- ส่งน้ำมันเชื้อเพลิง"]
[null,null,"1.3.2 ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ "]
[null,null," -","มีการตะโกนแจ้งข่าว /สัญญาณฉุกเฉิน เสียงดังชัดเจน",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S66=0,\"\",S66)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L66=0,0,1*L66)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q66:R66)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P66=0,0,L66)","v":0}]
[null,null," -","มีการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","หน่วยซ่อมมีการสั่งการ และให้คำแนะนำ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการตัดทางไฟ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการสำรวจความเสียหาย",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการรายงานสถานที่เกิดเพลิงไหม้",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการสั่งการของผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการใช้ระบบน้ำไฟร์เมนดับไฟ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการใช้โฟมดับไฟ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการหล่อเย็นพื้นที่ข้างเคียง",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการจัดยามเฝ้าไฟ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","ทีมดับไฟมีการรายงานผลการดับไฟ",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการสรุปความเสียหาย",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null," -","มีการสรุปสถานะกำลังพล",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[2,"ขั้นการนำเรือเข้าขนาน"]
[null,2.1,"การนำเรือของเรือส่งซึ่งทำหน้าที่เป็นเรือควบคุม ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S82=0,\"\",S82)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L82=0,0,1*L82)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q82:R82)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P82=0,0,L82)","v":0}]
[null,null,"ต้องถือเข็มและความเร็วคงที่"]
[null,2.2,"การนำเรือของเรือรับซึ่งอยู่ในสถานีทางท้ายเรือ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S84=0,\"\",S84)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L84=0,0,1*L84)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q84:R84)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P84=0,0,L84)","v":0}]
[null,null,"ซึ่งปิดระยะเขามาแลนขนานดานขางกราบเรือของเรือส่ง"]
[null,2.3,"การติดต่อสื่อสาร การส่งสัญญาณทางทัศนะ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S86=0,\"\",S86)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L86=0,0,1*L86)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q86:R86)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P86=0,0,L86)","v":0}]
[null,null,"ของเรือส่ง"]
[null,2.4,"การติดต่อสื่อสาร การส่งสัญญาณทางทัศนะ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S88=0,\"\",S88)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L88=0,0,1*L88)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q88:R88)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P88=0,0,L88)","v":0}]
[null,null,"ของเรือรับ"]
[null,2.5,"การตรวจสอบเข็มทิศระหว่างเรือส่งและเรือรับ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S90=0,\"\",S90)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L90=0,0,1*L90)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q90:R90)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P90=0,0,L90)","v":0}]
[3,"ขั้นการรับ-ส่ง"]
[null,3.1,"เรือส่ง"]
[null,"-","เมื่อพร้อมส่งเป่านกหวีดยาว 1 ครั้ง เรือรับพร้อม",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S93=0,\"\",S93)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L93=0,0,1*L93)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q93:R93)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P93=0,0,L93)","v":0}]
[null,null,"เป่านกหวีดยาว ๒ ครั้ง พร้อมหลบเข้าที่กำบัง"]
[null,"-","เรือส่งเป่านกหวีดยาว 3 ครั้ง พร้อมยิงปืน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S95=0,\"\",S95)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L95=0,0,1*L95)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q95:R95)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P95=0,0,L95)","v":0}]
[null,null,"ยิงส่งเชือก/ ดิ่งทราย"]
[null,"-","ให้สัญญาณเรือรับหะเบสเชือกปืนยิงเชือก / ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S97=0,\"\",S97)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L97=0,0,1*L97)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q97:R97)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P97=0,0,L97)","v":0}]
[null,null,"ดิ่งทรายซึ่งต่อกับเชือกนำไว้แล้ว"]
[null,"-","ให้สัญญาณเรือรับหะเบสท่อส่งน้ำมันโดยเร็ว",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S99=0,\"\",S99)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L99=0,0,1*L99)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q99:R99)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P99=0,0,L99)","v":0}]
[null,null,"พร้อมกับหะเรียท่อส่งน้ำมันให้สัมพันธ์กับการหะเบส"]
[null,null,"ของเรือรับ"]
[null,"-","หลังจากหัว Probe เข้าสวมกับหัวรับเรียบร้อยแล้ว",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S102=0,\"\",S102)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L102=0,0,1*L102)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q102:R102)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P102=0,0,L102)","v":0}]
[null,null,"ปรับแต่งท่อส่งน้ำมันให้เหมาะสม"]
[null,"-","เมื่อเรือรับพร้อมให้เริ่มส่งน้ำมัน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S104=0,\"\",S104)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L104=0,0,1*L104)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q104:R104)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P104=0,0,L104)","v":0}]
[null,3.2,"เรือรับ"]
[null,"-","เมื่อหะเบสเชือกนำจนถึงเชือกสายโทรศัพท์ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S106=0,\"\",S106)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L106=0,0,1*L106)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q106:R106)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P106=0,0,L106)","v":0}]
[null,null,"เชือกระยะ ให้ปลดออกแล้วแยกไปตามตำบลที่ที่กำหนด"]
[null,"-","เมื่อลวด Spanwire มาถึงเรือแล้ว ให้นำหัวลวด",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S108=0,\"\",S108)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L108=0,0,1*L108)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q108:R108)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P108=0,0,L108)","v":0}]
[null,null,"Spanwire เข้าเกี่ยวกับ Pelican Hook พร้อมใส่สลัก"]
[null,null,"ให้เรียบร้อย ตัดหรือปลดเชือกที่ผูกลวด Spanwire "]
[null,null,"กับเชือกนำออก"]
[null,"-","ให้สัญญาณเรือส่งเกี่ยวลวด Spanwire เรียบร้อย ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S112=0,\"\",S112)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L112=0,0,1*L112)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q112:R112)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P112=0,0,L112)","v":0}]
[null,null,"พร้อมสั่ง จนท. หลบเข้าที่กำบัง"]
[null,"-","เมื่อเรือส่งปรับความตึงของลวด Spanwire ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S114=0,\"\",S114)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L114=0,0,1*L114)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q114:R114)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P114=0,0,L114)","v":0}]
[null,null,"เป็นระบบปรับความตึงอัตโนมัติแล้วจึงเริ่มปล่อย"]
[null,null,"ท่อส่งน้ำมัน พร้อมทั้งหะเบสเชือกนำเพื่อให้หัว Probe"]
[null,null,"เข้าสวมกับหัวรับโดยเรือรับต้องระมัดระวังไม่ให้"]
[null,null,"เชือกนำอยู่ระหว่างหัว Probeกับหัวรับ"]
[null,"-","เมื่อหัวส่งฯ เข้าที่เรียบร้อยและตรวจสอบกระเดื่อง",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S119=0,\"\",S119)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L119=0,0,1*L119)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q119:R119)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P119=0,0,L119)","v":0}]
[null,null,"กระดกประมาณ 30 องศาให้สัญญาณ เรือส่งเริ่มส่งน้ำมัน"]
[null,"-","ปลดเชือกนำออกจากเชือก Releasing Line ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S121=0,\"\",S121)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L121=0,0,1*L121)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q121:R121)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P121=0,0,L121)","v":0}]
[null,null,"(เป็นเชือกไนลอนต่อระหว่างเชือกนำกับหัว Probe "]
[null,null,"โดยจะนำเชือกนี้เป็นเชือก Remoting Line"]
[null,null," กรณีที่หัว Probe หลุดออกจากหัวรับ) แล้วนำ"]
[null,null,"เชือกนำมาต่อกับเชือกนำกลับแล้วให้สัญญาณเรือ"]
[null,null,"ส่งหะเบสเชือกกลับ"]
[null,"-","ร้อยเชือก Easing out Line ผ่านรูที่หัวลวด ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S127=0,\"\",S127)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L127=0,0,1*L127)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q127:R127)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P127=0,0,L127)","v":0}]
[null,null,"Spanwire แล้วร้อยผ่านรูที่ผนังนำปลายมาต๋งไว้กับพุก"]
[null,"-","การปฏิบัติในกรณีที่หัว Probe หลุดในขณะส่งน้ำมัน",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S129=0,\"\",S129)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L129=0,0,1*L129)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q129:R129)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P129=0,0,L129)","v":0}]
[null,null,"ให้ดำเนินการดังนี้ ให้สัญญาณเรือส่งหยุดปั๊ม "]
[null,null,"(ปั๊มจะหยุดอัตโนมัติเมื่อหัว Probe หลุด ) โดยรอ"]
[null,null,"ประมาณ 2 - 3 วินาที เพื่อให้กำลังดันค่อยๆ ลดลง "]
[null,null,"จึงใช้เชือก Rematingดึงหัว Probe เข้าสวมอีกครั้ง "]
[null,null,"ทำการตรวจสอบกระเดื่องกระดกประมาณ 30 องศา"]
[null,null,"หลังจากนั้นให้สัญญาณเรือส่งเริ่มส่งต่อ"]
[4,"ขั้นการปฏิบัติหลังจากการรับ - ส่ง เสร็จสิ้น"]
[null,4.1,"เรือส่งจะ Blow Down หลังจากส่งน้ำมันเสร็จสิ้น ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S137=0,\"\",S137)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L137=0,0,1*L137)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q137:R137)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P137=0,0,L137)","v":0}]
[null,null,"เรือส่ง ให้สัญญาณหยุดปั๊ม และเตรียมการ Blow Down"]
[null,4.2,"คอยสัญญาณจากเรือรับ “ ระวัง \"",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S139=0,\"\",S139)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L139=0,0,1*L139)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q139:R139)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P139=0,0,L139)","v":0}]
[null,4.3,"เตรียมการ Blow Down",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,4.4,"ดำเนินการ Blow Down โดยการต่อท่อลมแรงดันต่ำ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":1,"d":"1.0"},0]
[null,null,"Blow Down จะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที"]
[null,4.5,"เรือรับจะต้องไม่ปลดท่อส่ง หรือปิดลิ้นทางรับ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S143=0,\"\",S143)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L143=0,0,1*L143)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q143:R143)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P143=0,0,L143)","v":0}]
[null,null,"จนกว่าการ Blow Down จะเสร็จสิ้น"]
[null,4.6,"ดำเนินการ Blow Down โดยการต่อท่อลมแรงดันต่ำ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S145=0,\"\",S145)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L145=0,0,1*L145)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q145:R145)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P145=0,0,L145)","v":0}]
[null,null,"Blow Down จะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที"]
[5,"ขั้นการแยกออก"]
[null,5.1,"การส่งอุปกรณ์กลับให้ทำตรงข้ามกับการส่ง ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S148=0,\"\",S148)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L148=0,0,1*L148)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q148:R148)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P148=0,0,L148)","v":0}]
[null,null,"เชือกช่วงสุดท้ายควรปล่อยออกมาทั้งหมด "]
[null,null,"ไม่ควรขดเป็นวงแล้วโยนออกนอกเรือ"]
[null,5.2,"การนำเรือของเรือรับยังคงถือเข็มและความเร็วคงที่ ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S151=0,\"\",S151)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L151=0,0,1*L151)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q151:R151)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P151=0,0,L151)","v":0}]
[null,null,"เรือส่งเมื่อพร้อมแล้วจะให้สัญญาณเพื่อทำการ"]
[null,null,"เปลี่ยนเข็มและเพิ่มความเร็วทำการแยกตัวออกไป"]
[null,5.3,"การเตรียมขวาน และ เครื่องมือตัดลวด ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S154=0,\"\",S154)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L154=0,0,1*L154)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q154:R154)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P154=0,0,L154)","v":0}]
[null,null,"สำหรับปล่อยหรือตัดอุปกรณ์ระหว่างเรือ 2 ลำ "]
[null,null,"เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน"]
[null,5.4,"การติดต่อสื่อสาร และการส่งสัญญาณทางทัศน ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S157=0,\"\",S157)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L157=0,0,1*L157)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q157:R157)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P157=0,0,L157)","v":0}]
[null,null,"ของเรือส่ง"]
[null,5.5,"การติดต่อสื่อสาร และการส่งสัญญาณทางทัศน ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S159=0,\"\",S159)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L159=0,0,1*L159)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q159:R159)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P159=0,0,L159)","v":0}]
[null,null,"ของเรือรับ"]
[6,"การกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติภายในเรือ"]
[null,6.1,"การกระจายข่าวสารภายในเรือของสถานีการรับ-ส่ง",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S162=0,\"\",S162)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L162=0,0,1*L162)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q162:R162)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P162=0,0,L162)","v":0}]
[null,null,"สิ่งของในทะเลเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง "]
[null,null,"ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักปฏิบัติ"]
[null,6.2,"การประสานการปฏิบัติระหว่าง ศยก. ",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S165=0,\"\",S165)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L165=0,0,1*L165)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q165:R165)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P165=0,0,L165)","v":0}]
[null,null,"กับส่วนการนำเรือ(สะพาน) รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ "]
[null,null,"และสอดคล้องหลักปฏิบัติ"]
[null,6.3,"การประสานการปฏิบัติระหว่างเรือรับ - ส่งของเหลว",{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"$f":"IF(S168=0,\"\",S168)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"IF(L168=0,0,1*L168)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,{"$f":"SUM(Q168:R168)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"IF(P168=0,0,L168)","v":0}]
[null,null,"ในทะเลรวดเร็ว และสอดคล้องหลักปฏิบัติ"]
[{"$nulls":10},"รวมคะแนนที่ประเมินได้",{"$f":"SUM(L12:L169)","v":{"v":73,"d":"73.0"}},null,null,{"$f":"IF(S170=0,\"\",S170)","v":{"v":73,"d":"73.0"}},"คะแนน",{"$f":"SUM(Q13:Q169)","v":{"v":73,"d":"73.0"}},{"$f":"SUM(R13:R169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13:S169)","v":{"v":73,"d":"73.0"}},{"$f":"SUM(T13:T169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"IF(S170=0,0,S170+T170)","v":73}]
[{"$nulls":10},"รวมคะแนนเต็มเฉพาะรายการที่ประเมินได้",{"$f":"IF(Q171=0,\"\",Q171)","v":{"v":73,"d":"73.0"}},null,null,{"$f":"O170","v":{"v":73,"d":"73.0"}},"คะแนน",{"$f":"S170+T170","v":{"v":73,"d":"73.0"}}]
[{"$nulls":10},"คิดเป็นคะแนนที่ได้ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน",{"$f":"L171","v":{"v":73,"d":"73.0"}},null,null,{"$f":"IF(Q172=0,\"\",Q172)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},"ร้อยละ",{"$f":"IF(U170=0,0,U170*100/L170)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$nulls":4},{"$f":"IF(Q172=0,0,1)","v":1}]
[null,"คำแนะนำในการประเมิน"]
[null,1,"เกณฑ์การให้คะแนน"]
[null,null,"-","สามารถปฏิบัติการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง",{"$nulls":8},"ให้","ปฏิบัติ"," = 1"]
[null,null,"-","ไม่มีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่มีข้อมูล",{"$nulls":8},"ให้","ไม่ปฏิบัติ"," = 0"]
[null,null,"การคิดคะแนนเป็นร้อยละ = (คะแนนรวมที่ได้/คะแนนเต็ม) x 100"]
[null,2,"คิดคะแนนเป็นร้อยละ โดยคิดจากร้อยละคะแนนเต็มตามหัวข้อที่ประเมินได้ และมีบรรจุตามอัตราเรือ"]
[null,null,"(หัวข้อใดไม่ประเมินให้พิมพ์คำว่า \"ไม่ประเมิน\" ลงในช่องหมายเหตุ)"]
[null,3,"เกณฑ์การประเมิน"]
[{"$nulls":3},"ต้องปรับปรุง",null,null,"0 - 59",{"$nulls":5},"ดี","80 - 89"]
[{"$nulls":3},"พอใช้",null,null,"60 - 69",{"$nulls":5},"ดีมาก","90 - 100"]
[{"$nulls":3},"ปานกลาง",null,null,"70 - 79"]
[null,"สรุปผลการประเมิน   ",{"$nulls":3},"หน่วย/เรือ",null,{"$f":"IF(E5=0,\"\",E5)","v":""}]
[{"$nulls":5},"ได้คะแนนรวมร้อยละ",{"$nulls":3},{"$f":"O172","v":{"v":100,"d":"100.0"}},null,"อยู่ในเกณฑ์",{"$f":"IF(J185=\"\",\"\",IF(J185>=90,M182,IF(J185>=80,M181,IF(J185>=70,D183,IF(J185>=60,D182,IF(J185>0,D181,\"\"))))))","v":"ดีมาก"}]
[null,"ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":13},"ผู้ประเมิน"]
[{"$nulls":8},"/      /"]